Dział Kształcenia – stolarka okienna 2 kpl. w kolorze białym
Obliczanie współczynnika U 

	
System :    IDEAL 4000® albo równoważny

Okno prostokątne, czterodzielne 2x2
Szerokość:2350 mm, Wysokość:2050 mm
Powierzchnia:1 U uchył
Powierzchnia:2 U uchył
Powierzchnia:3 R-U rozwierno uchylne z funkcją mikrorozszczel.
Powierzchnia:4 R-U rozwierno uchylne z funkcją mikrorozszczel.

Oszklenie 24mm szyba (Ug=1,0) 4/16/4 (termofloat/Argon/termofloat)

Profile okienne ciepłe dla wskazanego systemu lub równoważne
Profil ramy:	70mm, Classic-line: 140x07, Usztywnienie : : 229024 (Ix: 2.90 cm4)
Profil skrzydła:	77mm, Classic-line, hfv.: 140x26, Usztywnienie : : 229024 (Ix: 2.90 cm4)
Listwa przyszybowa 	20mm wysoki, 26mm szeroki, uszczelka czarna: 120846
Słupek 	84mm, Classic-line: 140x41, Usztywnienie : : 229101 	

Wymagane współczynniki U dla wybranego systemu stolarki okiennej
Wartość Uw wg EN 10077-1:	1.28 W/m²K	
		
Powierzchnia ram Af:	1.67  m²	
Wsp. przenikania ciepła ram Uf:	1.30 W/m²K	
Powierzchnia szyb Ag:	3.15 m²	
Wsp. przenikania ciepła szyb Ug wg DIN 673:	1.00 W/m²K	
Długośc linii styku szyby z profilem Lg:	14.24 m	
Psi liniowy współczynnik przenikania ciepła	0.060	
Długość połączenia z murem Le:	8.80 m