Bydgoszcz, dnia 06.11.2013r.
Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu sterowników przemysłowych i systemów sterowania i kontroli w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
nr postępowania:	AZZP-BB.24-206/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

I.	Modyfikacja nr 1:	

Rozdział IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przed zmianą

Punkt 1w)
“ Interfejs komunikacyjny RS485, możliwość tworzenia sieci 1:n, multidrop na odległość do 50 m dostosowany do pracy w sieci energetycznej do 480V 50/60Hz; posiadająca wbudowany sterownik PLC(1k),Filtr EMC(środowisko 2), obsługę standardów USB, i MODBUS RTU/RS48”
 Po zmianie

“Interfejs komunikacyjny RS485, możliwość tworzenia sieci 1:n, multidrop na odległość do 
50 m oraz  Przetwornica częstotliwości wraz z silnikiem: IP 20; 120 % SLD umożliwiająca podłączenie silnika o znamionowej mocy: 1,5kW; Napięcie zasilania: 3 x 380 do 480V 50/60Hz; posiadająca wbudowany sterownik PLC(1k),Filtr EMC(środowisko 2),USB,MODBUS RTU/RS485 wraz z modułem komunikacyjnym dedykowanym dla tej przetwornicy zgodnym ze standardem CC-LINK”

Punkt 5)
Przed zmianą

“    Serwosilnik wraz z wyposażeniem:
a.       Kompaktowy serwosilnik, Enkoder cyfrowy absolutny o rozdzielczości 18 bitów (262 142 imp/obr), Moc 0.4 kW, Prędkość znamionowa  3000 obr/min, Prędkość maksymalna 6000 obr/min, Moment znamionowy 1.3 Nm, Moment Maksymalny 3.8 Nm, Moment bezwładności 0.42 J (x10e-4 Kg m2)
b.      Ultra kompaktowy serwowzmacniacz; moc 0.4 kW, dedykowany do współpracy z magistralą motion, spełnia Safety CAT3/PL, możliwość programowania po USB, Możliwość pracy w szybkiej sieci światłowodowej, z funkcją tłumienia drgań układu mechanicznego oraz autotuning
c.       Przewód zasilający do silników serii wyprowadzenie w kierunku enkodera silnika.
d.      2x Przewód enkodera do silników serii , wyprowadzenie w kierunku enkodera silnika, elastyczność standardowa, dł. 2m
e.       Moduł podstawowy zdalny Smart RIO, wbudowane łącze Ethernet, wyposażony w 4 gniazda dla modułów we/wy, zasilanie 24VDC, gniazdo rozszerzenia do PCD3.Cxxx, pamięć 128 kB, port szeregowy RS485, do 256 I/O, 2 wejścia przerwań, Web-Server”

 Po zmianie

“Serwosilnik wraz z wyposażeniem:
a.       Kompaktowy serwosilnik, Enkoder cyfrowy absolutny o rozdzielczości 18 bitów (262 142 imp/obr), Moc 0.4 kW, Prędkość znamionowa  3000 obr/min, Prędkość maksymalna 6000 obr/min, Moment znamionowy 1.3 Nm, Moment Maksymalny 3.8 Nm, Moment bezwładności 0.42 J (x10e-4 Kg m2)
b.      Ultra kompaktowy serwowzmacniacz; moc 0.4 kW, dedykowany do współpracy z magistralą motion, spełnia Safety CAT3/PL, możliwość programowania po USB, Możliwość pracy w szybkiej sieci światłowodowej, z funkcją tłumienia drgań układu mechanicznego oraz autotuning
c.       Przewód zasilający do silników serii wyprowadzenie w kierunku enkodera silnika.
d.      2x Przewód enkodera do silników serii , wyprowadzenie w kierunku enkodera silnika, elastyczność standardowa, dł. 2m
e.       Moduł podstawowy zdalny Smart RIO, wbudowane łącze Ethernet, wyposażony w 4 gniazda dla modułów we/wy, zasilanie 24VDC, gniazdo rozszerzenia do PCD3.Cxxx, pamięć 128 kB, port szeregowy RS485, do 256 I/O, 2 wejścia przerwań, Web-Server, jednostka centralna sterująca blokiem adaptorów wejściowych, zasilanie AC 100-240  V, 16 wejść DC 24 V, 16 wyjść tranzystorowych, czas cyklu programu 0,065 µs/instrukcja logiczna  z wbudowanymi wewnętrznymi szybkimi licznikami  2 wejścia i 3 wyjścia impulsowe (100 kHz), moduł pozycjonujący dla 2 serwosilników, przewód magistrali światłowodowej zgodnej z SSCNET III, długość 1m”
 
Punkt 6a)
Przed zmianą

“Przetwornica częstotliwości: IP 20;  umożliwiająca przy odporności na przeciążenie 120 % SLD podłączenie silnika o znamionowej mocy: 1,5kW; Napięcie zasilania: 3 x 380 do 480V 50/60Hz; posiadająca wbudowany sterownik PLC(1k),Filtr EMC(środowisko 2),USB,MODBUS RTU/RS485”
 
Po zmianie

“Przetwornica częstotliwości wraz z silnikiem: IP 20;  umożliwiająca przy odporności na przeciążenie 120 % SLD podłączenie silnika o znamionowej mocy: 1,5kW; Napięcie zasilania: 3 x 380 do 480V 50/60Hz; posiadająca wbudowany sterownik PLC(1k),Filtr EMC(środowisko 2), USB,MODBUS RTU/RS485 wraz z modułem komunikacyjnym dedykowanym dla tej przetwornicy zgodnym ze standardem CC-LINK”
 
Punkt 6b)
Przed zmianą

“Przetwornica częstotliwości: IP 20;  umożliwiająca przy odporności na przeciążenie 120 % SLD podłączęnie silnika o znamionowej mocy: 1,5kW; Napięcie zasilania: 3 x 380 do 480V 50/60Hz; posiadająca wbudowany sterownik PLC(1k),Filtr EMC(środowisko 2),USB,MODBUS RTU/RS485”
 
Po zmianie

“Przetwornica częstotliwości wraz z silnikiem: IP 20;  umożliwiająca przy odporności na przeciążenie 120 % SLD podłączęnie silnika o znamionowej mocy: 1,5kW; Napięcie zasilania: 3 x 380 do 480V 50/60Hz; posiadająca wbudowany sterownik PLC(1k), filtr EMC(środowisko 2), USB,MODBUS RTU/RS485 wraz z modułem komunikacyjnym dedykowanym dla tej przetwornicy zgodnym ze standardem CC-LINK”

Pozostałe parametry nie ulegają zmianie.

…………..……………………….
        Pieczęć i podpis Zamawiającego