Bydgoszcz, dnia 24.04.2013r.
Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego do Pracowni Histopatologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
nr postępowania:	AZZP-BB.24-63/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

I.	Modyfikacja nr 1:	

Rozdział IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Poz. 4
PH - METR DO POMIARU ODCZYNU CIECZY sztuk 1
Przez dodanie zapisu:

Urządzenie stacjonarne
elektroda szklana o długości 120 mm ± 3% i średnicy 12 mm  ± 3% i oporności 600 mΩ ze statywem
Poz. 7
POJEMNIK DEWARA sztuk 1
Przed zmianą:
•	pojemność maksymalna 1 L
Po zmianie:
•	pojemność 1 L
•	wysokość wewnętrzna nie mniejsza niż 150 mm

Poz. 8
POJEMNIK DEWARA sztuk 1
Przed zmianą:
•	pojemność maksymalna 2 L
Po zmianie:
•	pojemność 2 L
•	wysokość wewnętrzna nie mniejsza niż 170 mm
Poz. 9
POJEMNIK DEWARA sztuk 1
Przed zmianą:
•	pojemność maksymalna 28 L
Po zmianie:
•	pojemność  28 L ± 5%
•	wysokość wewnętrzna nie mniejsza niż 600 mm
Poz. 10
POJEMNIK  NA ODPADY szt. 1
Przez dodanie zapisu:

•	wysokość wewnętrzna nie mniejsza niż 200 mm

Poz. 11
STACJA NA ODPADY szt. 1
Przed zmianą:
•	pojemność nie większa niż 20L
Po zmianie:
•	pojemność  20 L ±5 %
•	wysokość wewnętrzna nie mniejsza niż 500 mm

Poz.12 

 ZMYWARKA DO SZKŁA LABORATORYJNEGO sztuk 1

Przez dodanie zapisu:

	Wyposażenie automatu myjąco-dezynfekującego

	-Kosz górny/laweta/pusty, otwierany z przodu, wysokość nie mniejsza niż 210 mm, szerokość 	nie mniejsza niż 530 mm, głębokość nie mniejsza niż 470 mm.

	-Kosz dolny/laweta/pusty, otwierany z przodu, wysokość nie mniejsza niż 45 mm, szerokość 	nie mniejsza niż 530 mm, głębokość nie mniejsza niż 510 mm.

	-Wózek iniekcyjny z dyszami/uchwytami, podłączenie do suszenia gorącym powietrzem. 
	Nie mniej niż 15 dysz do wąskich obiektów z uchwytami, nie mniej niż 18 dysz do szerszych 	obiektów z uchwytami z dyszą wypłukującą środek w proszku.

	-Wkład na około 200 probówek długości nie mniejszej niż 200 mm.

	-Wkład na połowę kosza, do umieszczania zlewek, lejków, naczyń szklanych z szerokimi 	szyjkami, do stosowania w koszu górnym lub dolnym.

Pozostałe parametry nie ulegają zmianie.

…………..……………………….
        Pieczęć i podpis Zamawiającego