[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=EUR	2010,	3.839	11.1.2011 14:51:13
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR PRAC
nfn=Uniwersytet Technologiczno                         Przyrodniczy       im. J.J. Śniadeckich            w Bydgoszczy
afn=85-225 Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna     Kordeckiego 20
nb=Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania w Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy
ab=Bydgoszcz ul. Fordońska 430
ni=Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ai=85-225 Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20
br=budowlana
nk=tech. bud. Romuald Juszkow	budowlana
dt=2011-06-06
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45431000-7	Kładzenie płytek
cpv=45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
cpv=45442100-8	Roboty malarskie

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Budynek przy ul Fordońskiej 430 w Bydgoszczy był budynkiem szkoły średniej ( technikum ceramiczne później technikum odzieżowe), zrealizowany został w latach 1950-1952r. Jest to obiekt czterokondygnacyjny i dwukondygnacyjny całkowicie podpiwniczony z stropodachem płaskim. W budynku mieszczą sie sale wykładowe, sale towarzyszące i szkolne pomieszczenia pomocnicze.1310- fundamenty betonowe i żelbetowe z odsadzkami1310- ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 65cm1310- mury konstrukcyjne murowane1310- ściany parteru i pięter murowane gr. 51 cm,1310- ściany konstrukcyjne murowane1310- słupy żelbetowe1310- ściany szczytowe murowane.1310- piony wentylacyjne z bloków prefabrykowanych1310- stropy nad wszystkimi kondygnacjami żelbetowe gęsto żebrowe typu ackermana.1310- Stropodach wentylowany na stropie jw. z płytek żelbetowych pokryty papa, ocieplony polepą.1310- stolarka okienna i drzwiowa - okna wymienione na stolarkę pcv,1310drzwi wewnątrz lokalowe drewniane płytowe, wejściowe drewniane.1310- schody wewnętrzne stalowo żelbetowe1310Budynek wyposażony jest w instalację C.O.( własna kotłownia gazowa.) wod –kan z sieci miejskiej, elektryczną , teletechniczną.13101310Powierzchnia zabudowy 1596,10 m21310Kubatura 23239,20 m31310Pow. użytkowa 3779,58 m2 (dot. części objętej przebudową )1310Pow. użytkowa 4336,0 m2 (dot. całości obiektu )13101310Przedmiotowy budynek po przebudowie będzie nadal budynkiem dydaktycznym, przeznaczony będzie na potrzeby dydaktyczne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Znaczną część budynku zajmować będą pomieszczenia sal wykładowych, sal ćwiczeń, pracownie komputerowe oraz pomieszczenia biurowe pracowników naukowych1310uczelni, w części projektuje sie pomieszczenia magazynowe podręczne oraz pomieszczenia pomocnicze.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 1]
na=PRACE BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Pomieszczenia piwniczne
wa=0
kn=0	0	0
id=757
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=877
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-09	4-01	0354-09		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych		
wo=2	1	2<wewnętrzne>	0.13				

[POZYCJA]
id=761
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych		
wo=1	1	1<wejście>	0.1 Rozdzielnia				
wo=1	1	1<wejście>	0.2				
wo=1	1	1<wejście>	0.3				
wo=1	1	1<wejście>	0.5				
wo=1	1	1<wejście>	0.10				
wo=1	1	1<przejście>	0.12				
wo=1	1	1<wejście>	0.13				

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=21.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych		
wo=2.94	1	1,40*2,10<wejście>	0.6				
wo=3.15	1	1,50*2,10<wejście>	0.7				
wo=3.15	1	1,50*2,10<wejście>	0.8				
wo=3.15	1	1,50*2,10<wejście>	0.9				
wo=3.15	1	1,50*2,10<wejście>	0.11				
wo=6.3	1	(1,50*2,10)*2<przejściowe>	0.12				

[POZYCJA]
id=765
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-02	4-01	0348-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=14.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozbiórka ścianek działowych pomieszczeń oraz wygradzających pomieszczenia kabin sanitarnych i natryskowych łącznie z okładzina naścienną (glazura, tapety, boazerie)		
wo=14.19	1	(2,80*3,25)-(0,90*2,10)<drzwi>  +  (3,50*2,20)-(0,80*2,10)<drzwi> + (1,20*2,20)-(0,80*2,10)	0.13				

[POZYCJA]
id=768
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=35.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Skucie pozostałych okładzin naściennych w pomieszczeniach		
wo=35.16	1	(2,80+6,40)*2*2,00 - (0,80*1,80)<drzwi>+(1,80*0,20)*2<ościeża> - (0,83*1,06)*3<okna>+(1,06*0,27)*3*2<ościeża>	0.13				

[POZYCJA]
id=769
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=158.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozebranie posadzek z wykładzin rulonowych oraz płytek PCW z oczyszczeniem podłoża		
wo=9.03	1	4,30*2,10	0.2				
wo=21.73	1	6,79*3,20	0.3				
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				
wo=37.16	1	(6,30*6,00) - (2,15*0,30)	0.7				
wo=47.81	1	8,20*5,83	0.8				

[POZYCJA]
id=878
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-04	4-01	0426-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłoża podposadzkowego z płyt spilśnionych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				

[POZYCJA]
id=772
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=227.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Skucie posadzek z kamieni sztucznych		
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				
wo=37.16	1	(6,30*6,00) - (2,15*0,30)	0.7				
wo=47.81	1	8,20*5,83	0.8				
wo=27.35	1	10,40*2,63	0.9				
wo=3.94	1	1,50*2,63	0.10				
wo=21.66	1	(8,80*2,63) - (0,42*0,60) - (4,10*0,30)	0.11				
wo=46.42	1	21,10*2,20	0.12				

[POZYCJA]
id=773
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0807-04	4-01	0807-04		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=62.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Skucie posadzek z masy lastrykowej		
wo=46.53	1	(7,40*5,09) - ((5,09*2,50)+(2,00*1,50))<schody> + (1,50*0,70) + (2,40*2,10) + (7,00*2,00) + (1,50*3,00)	0.1				
wo=16.2	1	5,40*3,00	0.5				

[POZYCJA]
id=775
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.73
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozebranie warstw wylewek podposadzkowych łącznie z warstwami izolacyjnymi do poziomu nadbetonuposadszki		
wo=2.15	1	((7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>)*0,05	0.6				
ko=	Rozebranie warstw posadzkowych z podłożem betonowym na gruncie (posadzki częściowo rozebrane po wymianie instalacji kanalizacyjnej>		
wo=3.58	1	(6,40*2,80)*0,25*0,80<%>	0.13				

[POZYCJA]
id=779
pd=ORGBUD 2001	KNR	BO-12 0360-07	BO-12	0360-07		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Mechaniczne wykucie (wycięcie) bruzd dla osadzenia belek ceownika [-160 mm. Bruzdy wykuwane z obu stron ściany naprzemiennie.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=0.06	1	(1,60*0,20*0,10)*2	0.3				
wo=0.06	1	(1,60*0,20*0,10)*2	0.10				
wo=0.06	1	(1,60*0,20*0,10)*2	0.12				
wo=0.06	1	(1,60*0,20*0,10)*2	0.13				

[POZYCJA]
id=780
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych [ NP 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=12.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Osadzenie belek nadprożowych ceownika NP - 160 mm osadzanych dwustronnie naprzemiennie. Wolne przestrzenie nad belkami wypełnić cegłą kl. 200 i betonem B-20. Na podporach skrajnych wykonać podlewkę betonową z betonu B-20.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=3.2	1	1,60*2	0.3				
wo=3.2	1	1,60*2	0.10				
wo=3.2	1	1,60*2	0.12				
wo=3.2	1	1,60*2	0.13				

[POZYCJA]
id=781
pd=POLCEN 1996	KNR	4-06 0102-01	4-06	0102-01		1
mpn=_1211
na=Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykonanie w korpusach belek ceownika [-160 otworów śr. 17 mm. Otwory muszą być ustawione osiowo i przechodzić przez wypełnienie ceglane ścian.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=8	1	4<szt>*2<belki>	0.3				
wo=8	1	4<szt>*2<belki>	0.10				
wo=8	1	4<szt>*2<belki>	0.12				
wo=8	1	4<szt>*2<belki>	0.13				

[POZYCJA]
id=782
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przewiert przez wypełnienie ceglane nadproży.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=4	1	4<szt>	0.13				

[POZYCJA]
id=783
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=16
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przewiert przez wypełnienie ceglane nadproży.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=4	1	4<szt>	0.3				
wo=4	1	4<szt>	0.10				
wo=4	1	4<szt>	0.12				
wo=4	1	4<szt>	0.17				

[POZYCJA]
id=784
pd=POLCEN 1996	KNR	4-06 0112-01	4-06	0112-01		1
mpn=1211
na=Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Skręcenie korpusów belek śrubami M-16. Belki skręcić do momentu uzyskania właściwej stabilności połączeń i symetrycznego ustawienia elementów nośnych.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=4	1	4<szt>	0.3				
wo=4	1	4<szt>	0.10				
wo=4	1	4<szt>	0.12				
wo=4	1	4<szt>	0.13				

[POZYCJA]
id=785
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-05	2-02	0123-05		1
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Nadproże W-1		
wo=0.38	1	(1,60*0,12)*2	0.3				
wo=0.38	1	(1,60*0,12)*2	0.10				
wo=0.38	1	(1,60*0,12)*2	0.12				
wo=0.38	1	(1,60*0,12)*2	0.13				

[POZYCJA]
id=786
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-03	4-01	0703-03		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Nadproże W-1		
wo=2	1	1,00*2	0.3				
wo=2	1	1,00*2	0.10				
wo=2	1	1,00*2	0.12				
wo=2	1	1,00*2	0.13				

[POZYCJA]
id=789
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-01	4-01	0329-01		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Poszerzenie jednostronne otworów drzwiowych do wymiaru nowych drzwi - D15 EI-30 1000x2100		
wo=0.42	1	((1,00*2,10)-(0,80*2,10))<D15>	0.1 Rozdzielnia				
wo=0.42	1	((1,00*2,10)-(0,80*2,10))<D15>	0.5				

[POZYCJA]
id=791
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0.43
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do szer. umożliwiającej obsadzenie ościeżnicy drzwi - D15 EI-30 1000x2100		
wo=0.05	1	((1,00*2,10)-(0,90*2,10))*0,25	0.3				
wo=0.05	1	((1,00*2,10)-(0,90*2,10))*0,25	0.10				
ko=	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do szer. umożliwiającej obsadzenie ościeżnicy drzwi - D1 1000x2100		
wo=0.1	1	((1,00*2,10)-(0,80*2,10))*0,25	0.12				
ko=	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do szer. umożliwiającej obsadzenie ościeżnicy drzwi - D4 1000x2100		
wo=0.23	1	((1,00*2,10)-(0,80*2,10))*0,55	0.13				

[POZYCJA]
id=795
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:200967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=17.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wywóz materiałów z rozbiórek i demontaży na najbliższe składowisko komunalne wraz z należną opłatą za składowanie i utylizację		
ko=	Obmiar jak w pozycjach:		
wo=1.42	1	#p4*0,10					
wo=0.88	1	#p5*0,025					
wo=0.79	1	#p6*0,005					
wo=5.68	1	#p8*0,025					
wo=1.57	1	#p9*0,025					
wo=5.73	1	#p10					
wo=0.24	1	#p11					
wo=0.01	1	#p19*0,01					
wo=0.43	1	#p20					
wo=0.56	1	(#p24+#p25)*0,015					

[POZYCJA]
id=796
pd=						0
na=Opłata za korzystanie ze środowiska - zmieszane odpady
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=17.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.31	1	#p21					

[POZYCJA]
id=797
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1359.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Usunięcie starych powłok malarskich z wykonaniem drobnych napraw tynku i wypełnieniem pęknięć podłoża.		
ko=	SUFITY		
wo=39.1	1	(7,40*5,09)-(4,55*5,09) + (1,50*0,70) + (2,40*2,10) + (7,00*2,00) + (1,50*3,00)	0.1 bez klatki schod.				
wo=9.03	1	4,30*2,10	0.2				
wo=21.73	1	6,79*3,20	0.3				
wo=41.75	1	4,34*9,62	0.4				
wo=16.2	1	5,40*3,00	0.5				
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				
wo=37.16	1	(6,30*6,00) - (2,15*0,30)	0.7				
wo=47.81	1	8,20*5,83	0.8				
wo=20.78	1	7,90*2,63	0.9				
wo=3.94	1	1,50*2,63	0.10				
wo=21.66	1	(8,80*2,63) - (0,42*0,60) - (4,10*0,30)	0.11				
wo=17.92	1	6,40*2,80	0.13				
ko=			
wo=46.42	1	21,10*2,20	0.12				
scn=366.5	1					
ko=			
ko=	ŚCIANY		
wo=128.7	1	(5,09+4,90)*2*3,25 - (1,50+2,00)*3,25<przejścia> - (1,00*2,10)<D4> - (1,00*2,10)*2<D15> + (2,40+2,10)*2*3,25 - (1,00*2,10)*2<D15> - (1,50*2,10)<przejście>+(2,10*2+1,50)*0,70  +  (7,00*3,25)*2 - (1,50*2,10) - (1,50*3,25)  +  (3,00*2+1,50)*3,25 - (1,50*2,10)*2	0.1 bez klatki schod.				
wo=38.36	1	(4,30+2,10)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D15>	0.2				
wo=60.56	1	(6,79+3,20)*2*3,25 - (1,40*1,65)*2<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*2,10)<D15>	0.3				
wo=154.72	1	(4,34+3,30*2)*2*4,50 - (0,95*2,05)<Dist>  +  (4,50+3,40)/2*2,30*2  +  (2,80*3,40)*2 - (1,15*2,15)<Dist>+(2,15*2+1,15)*0,50  +  (3,40+2,20)/2*2,00*2 + (4,34*2,20)	0.4				
wo=52.5	1	(5,40+3,00)*2*3,25 - (1,00*2,10)<D15>	0.5				
wo=85.16	1	(7,85+5,60)*2*3,25 +  (0,66*3,25)*2<komin> - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.6				
wo=73.4	1	(6,30+6,00)*2*3,25 - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.7				
wo=84.64	1	(8,20+5,83)*2*3,25 - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.8				
wo=56.75	1	(7,90*2+2,63)*3,25 - (1,50*2,10)<D16>	0.9				
wo=23.61	1	(1,50+2,63)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D1>	0.10				
wo=70.01	1	(8,80+2,63)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,50*2,10)<D16>	0.11				
wo=24.84	1	(6,40+2,80)*2*1,35	0.13				
ko=			
wo=139.65	1	(21,10+2,20)*2*3,25 - (1,50*2,00)<przejście> - (1,50*2,10)*4<D16> - (1,00*2,10)*2<D1> + ((2,20*3,25) - (1,50*2,10)<przejście>)*2<strony>	0.12				
scn=992.9	1					

[POZYCJA]
id=798
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-14	4-01	0711-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=7.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania i wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.		
ko=	Obmiar jak w poz:		
wo=7.33	1	#p23A*0,02<%>					

[POZYCJA]
id=799
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=29.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania i wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.		
ko=	Obmiar jak w poz:		
wo=29.79	1	#p23B*0,03<%>					

[POZYCJA]
id=800
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie starych kratek wentylacji grawitacyjnej.		
wo=1	1	1	0.2				
wo=1	1	1	0.6				
wo=1	1	1	0.8				
wo=1	1	1	0.12				
wo=1	1	1	0.13				

[POZYCJA]
id=887
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0126-01	2-02	0126-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Pomurowanie nowych ścianek działowych wygradzających pomieszczenia:		
wo=7	1	(2,80*3,25)-(1,00*2,10)	0.13				

[POZYCJA]
id=811
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=344.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Czyszczenie powierzchni betonowych ręcznie szczotkami stalowymi, usunięcie luźnych fragmentów podłoży podposadzkowych i przygotowanie podłoża pod wykonanie nowych warstw posadzki.		
wo=34.69	1	(7,40*5,09)-(4,55*5,09)-(2,10*2,10)<szyb windy> + (1,50*0,70) + (2,40*2,10) + (7,00*2,00) + (1,50*3,00)	0.1 bez klatki schod.				
wo=9.03	1	4,30*2,10	0.2				
wo=21.73	1	6,79*3,20	0.3				
wo=41.75	1	4,34*9,62	0.4				
wo=16.2	1	5,40*3,00	0.5				
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				
wo=37.16	1	(6,30*6,00) - (2,15*0,30)	0.7				
wo=47.81	1	8,20*5,83	0.8				
wo=20.78	1	7,90*2,63	0.9				
wo=3.94	1	1,50*2,63	0.10				
wo=21.66	1	(8,80*2,63) - (0,42*0,60) - (4,10*0,30)	0.11				
wo=46.42	1	21,10*2,20	0.12				

[POZYCJA]
id=812
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0604-02	C-2	0604-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=344.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylanie warstwy wyrównawczej gr. 10 mm zatartej na gładko		
ko=	Obmiar prac jak w pozycji:		
wo=344.17	1	#p28					

[POZYCJA]
id=884
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wyrównanie podłoża gruntowego i wykonanie podkładu grub 10 cm z betonu  zwykłego C12/15 (B-15)		
wo=3.58	1	(6,40*2,80)*0,20	0.13				

[POZYCJA]
id=814
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-01	0-39	0114-01		0
na=Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=17.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Zagruntowanie podłoża posadzek pomieszczeń sanitarnych warstwą sczepną, na bazie wolnej od rozpuszczalników dyspersji tworzywa sztucznego.		
wo=17.92	1	6,40*2,80	0.13				

[POZYCJA]
id=815
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=17.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Izolacja posadzek elastyczną płynną folią na bazie dyspersji tworzyw sztucznych.		
wo=17.92	1	6,40*2,80	0.13				

[POZYCJA]
id=816
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0604-05	C-2	0604-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=17.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie masy jastrychowej, rozłożenie i zagęszczenie w warstwie 40 mm, wyrównanie powierzchni z wyprofilowanym spadkiem kopertowym w kierunku wpustów posadzkowych.		
wo=17.92	1	6,40*2,80	0.13				

[POZYCJA]
id=817
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0604-06	C-2	0604-06		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=-17.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie masy jastrychowej, rozłożenie i zagęszczenie w warstwie 40 mm, wyrównanie powierzchni. Wsp. 0,5 do nakładów R,M i S		
ko=	Obmiar prac jak w pozycji:		
wo=-17.92	1	-#p33					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=0.5		0,5
ws=0.5		0,5

[POZYCJA]
id=886
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-03	4-01	0310-03		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie przewodów wentylacyjnych - wykucie otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	0.7				
wo=1	1	1	0.9				
wo=1	1	1	0.10				
wo=1	1	1	0.11				

[POZYCJA]
id=829
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Obsadzenie nowych kratek wentylacji grawitacyjnej z PVC o wym.14x21cm b/żaluz.		
wo=1	1	1	0.2				
wo=1	1	1	0.6				
wo=1	1	1	0.7				
wo=1	1	1	0.8				
wo=1	1	1	0.9				
wo=1	1	1	0.10				
wo=1	1	1	0.11				
wo=1	1	1	0.13				
wo=2	1	2	0.12				

[POZYCJA]
id=830
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-03	2-02	1025-03		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice stalowe '90' dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż ościeżnic drzwiowych dla drzwi wejściowych o wymiarze w świetle ościeżnicy 90 cm.		
wo=1	1	1<wejściowe>	0.10				
wo=2	1	1<wejściowe>+1<przejściowe>	0.13				

[POZYCJA]
id=891
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-04	2-02	1027-04		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=14.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obsadzenie ościeżnic. Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych 90+50 pełnych. Skrzydło czynne 90 cm wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem, skrzydło bierne 50 cm z blokadami (zasuwami) dolną i górną. Obicie ościeżnicy opaskami i ćwierćwałkami. Dwukrotne lakierowanie powierzchni niemalowanych lakierem wodoodpornym.		
wo=2.98	1	1,464*2,034	0.6				
wo=2.98	1	1,464*2,034	0.7				
wo=2.98	1	1,464*2,034	0.8				
wo=2.98	1	1,464*2,034	0.9				
wo=2.98	1	1,464*2,034	0.11				

[POZYCJA]
id=831
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1204-03	2-02	1204-03		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obsadzenie i umocowanie na kotwy rozprężne stalowe uszczelniane pianką montażową rozprężną ognioodporną lub zaprawą cementową ościeżnic kątowych o profilu 100 mm, wykonanych z blachy stalowej grub. 1,5 mm dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie. Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł drzwi p-poż stalowych płaszczowych 964x2034 (wymiar w świetle przejścia) EI-30, lakierowane proszkowo, wyposażonych w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, klamkę z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym, uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle i uszczelkę ognioodporną w ościeżnicy,skrzydło z samozamykaczem.		
ko=	Obmiar i oznaczenie stolarki wg. wykazu jak w PT - D15 EI-30		
wo=1.96	1	0,964*2,034	0.1 Rozdzielnia				
wo=1.96	1	0,964*2,034	0.2				
wo=1.96	1	0,964*2,034	0.3				
wo=1.96	1	0,964*2,034	0.5				
wo=1.96	1	0,964*2,034	część piwniczna				

[POZYCJA]
id=834
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Tynk ościeży otworu drzwi wejściowych i przejściowych		
wo=5.2	1	2,10*2+1,00	0.3				
wo=5.2	1	2,10*2+1,00	0.10				

[POZYCJA]
id=835
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-03	4-01	0708-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=5.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Tynk ościeży otworu drzwi wejściowych		
wo=5.2	1	2,10*2+1,00	0.13				

[POZYCJA]
id=836
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-02	4-01	0716-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=35.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie powierzchni do tynkowania. Zamurowanie w ścianach dziur po przebiciach. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.1310		
ko=	Tynki na pow. ścian po skutej glazurze. Obmiar prac jak w pozycji:		
wo=35.16	1	#p5					

[POZYCJA]
id=837
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Tynk na pow. nowych ścianek działowych. Obmiar prac jak w pozycji:		
wo=14	1	#p27*2<strony>					

[POZYCJA]
id=838
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoża tynkowe - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=366.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.		
wo=39.1	1	(7,40*5,09)-(4,55*5,09) + (1,50*0,70) + (2,40*2,10) + (7,00*2,00) + (1,50*3,00)	0.1 bez klatki schod.				
wo=9.03	1	4,30*2,10	0.2				
wo=21.73	1	6,79*3,20	0.3				
wo=41.75	1	4,34*9,62	0.4				
wo=16.2	1	5,40*3,00	0.5				
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				
wo=37.16	1	(6,30*6,00) - (2,15*0,30)	0.7				
wo=47.81	1	8,20*5,83	0.8				
wo=20.78	1	7,90*2,63	0.9				
wo=3.94	1	1,50*2,63	0.10				
wo=21.66	1	(8,80*2,63) - (0,42*0,60) - (4,10*0,30)	0.11				
wo=17.86	1	(2,22*2,80) + (4,16*2,80)	0.13				
ko=			
wo=46.42	1	21,10*2,20	0.12				

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoża tynkowe - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=970.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.		
wo=128.7	1	(5,09+4,90)*2*3,25 - (1,50+2,00)*3,25<przejścia> - (1,00*2,10)<D4> - (1,00*2,10)*2<D15> + (2,40+2,10)*2*3,25 - (1,00*2,10)*2<D15> - (1,50*2,10)<przejście>+(2,10*2+1,50)*0,70  +  (7,00*3,25)*2 - (1,50*2,10) - (1,50*3,25)  +  (3,00*2+1,50)*3,25 - (1,50*2,10)*2	0.1 bez klatki schod.				
wo=38.36	1	(4,30+2,10)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D15>	0.2				
wo=60.56	1	(6,79+3,20)*2*3,25 - (1,40*1,65)*2<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*2,10)<D15>	0.3				
wo=135.4	1	(4,34+9,62)*2*5,00 -  (1,00*2,10)*2<D>	0.4				
wo=52.5	1	(5,40+3,00)*2*3,25 - (1,00*2,10)<D15>	0.5				
wo=85.16	1	(7,85+5,60)*2*3,25 +  (0,66*3,25)*2<komin> - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.6				
wo=73.4	1	(6,30+6,00)*2*3,25 - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.7				
wo=84.64	1	(8,20+5,83)*2*3,25 - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.8				
wo=56.75	1	(7,90*2+2,63)*3,25 - (1,50*2,10)<D16>	0.9				
wo=23.61	1	(1,50+2,63)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D1>	0.10				
wo=70.01	1	(8,80+2,63)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,50*2,10)<D16>	0.11				
wo=22.03	1	(2,22*2+2,80)*1,20 + (4,16*2+2,80)*1,20	0.13				
ko=			
wo=139.65	1	(21,10+2,20)*2*3,25 - (1,50*2,00)<przejście> - (1,50*2,10)*4<D16> - (1,00*2,10)*2<D1> + ((2,20*3,25) - (1,50*2,10)<przejście>)*2<strony>	0.12				

[POZYCJA]
id=841
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
mpn=_1211
na=Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obudowa pionów instalacji kanalizacyjnej płytami g-k wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszczie stalowym.		
wo=1.95	1	(0,20*2+0,20)*3,25	0.13 - K2				
wo=1.3	1	(0,20+0,20)*3,25	0.13 - K1				

[POZYCJA]
id=842
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-05	2-02	2004-05		1
mpn=_1211
na=Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obudowa poziomów nadposadzkowych instalacji kanalizacyjnej płytami g-k wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszczie stalowym.		
wo=0.84	1	(0,20+0,20)*2,10	4.20				

[POZYCJA]
id=922
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-01	0-12	1118-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 25 x 25cm, układanych metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=17.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie posadzek z płytek układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki układane z wyprofilowanym spadkiem kopertowym w kierunku wpustów posadzkowych. Płytki posadzkowe w ilości 102,25 m2 przekazuje Inwestor.		
wo=17.86	1	(2,22*2,80) + (4,16*2,80)	0.13				

[POZYCJA]
id=844
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03	0-12	1118-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=305.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie posadzek z płytek grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o V stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-5 ilość obrotów 2600, stopień antypoślizg R-10, odporność na plamienie kl. 5), układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasnych brązowych lub szarych, wg. uzgodnienia z Inwestorem.		
wo=34.69	1	(7,40*5,09)-(4,55*5,09)-(2,10*2,10)<szyb windy> + (1,50*0,70) + (2,40*2,10) + (7,00*2,00) + (1,50*3,00)	0.1 bez klatki schod.				
wo=9.03	1	4,30*2,10	0.2				
wo=21.73	1	6,79*3,20	0.3				
wo=16.2	1	5,40*3,00	0.5				
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				
wo=37.16	1	(6,30*6,00) - (2,15*0,30)	0.7				
wo=47.81	1	8,20*5,83	0.8				
wo=20.78	1	7,90*2,63	0.9				
wo=3.94	1	1,50*2,63	0.10				
wo=21.66	1	(8,80*2,63) - (0,42*0,60) - (4,10*0,30)	0.11				
ko=			
wo=49.72	1	(21,10*2,20)+(1,50*0,55)*4<progi>	0.12				

[POZYCJA]
id=845
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0102-01	AT-23	0102-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=7.74
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Podział powierzchni okładzin ceramicznych o pow. większej od 6,0x6,0 m lub ciągach dłuższych od 6,0 m profilami dylatacyjnymi dzielącymi okładziny posadzkowe.		
wo=7.74	1	(21,10/6,00)*2,20	0.12				

[POZYCJA]
id=846
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=242.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie w ciągach komunikacyjnych cokolików z gresu  technicznego grubości min. 8,5 mm. Cokoliki układane na warstwie kleju przeznaczonego na podłoża krytyczne. Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Płytki posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasnych brązowych lub szarych, wg. uzgodnienia z Inwestorem.		
wo=33.28	1	(4,90+5,09)*2 - (1,50+2,00)<przejścia> - 1,00<D4>+(0,40*2) - (2,10+2,10)<szyb windy> - 1,20<schody> + (2,40+2,10)*2 - (1,00*2)<D15> - 1,50<przejście>+(0,70*2)  +  (7,00*2) - (1,50*2)  +  (3,00*2+1,50) - (1,50*2)	0.1 bez klatki schod.				
wo=11.8	1	(4,30+2,10)*2 - 1,00<D15>	0.2				
wo=18.98	1	(6,79+3,20)*2 - 1,00<D15>	0.3				
wo=15.8	1	(5,40+3,00)*2 - 1,00<D15>	0.5				
wo=26.72	1	(7,85+5,60)*2 +  (0,66*2)<komin> - 1,50<D16>	0.6				
wo=23.1	1	(6,30+6,00)*2 - 1,50<D16>	0.7				
wo=26.56	1	(8,20+5,83)*2  - 1,50<D16>	0.8				
wo=19.56	1	(7,90+2,63)*2 - 1,50<D16>	0.9				
wo=7.26	1	(1,50+2,63)*2 - 1,00<D1>	0.10				
wo=21.36	1	(8,80+2,63)*2 - 1,50<D16>	0.11				
ko=			
wo=38.5	1	(21,10+2,20)*2 - 1,50<przejście> - (1,50*4)<D16> - (1,00*2)<D1> + (2,20 - 1,50<przejście>)*2<strony>	0.12				

[POZYCJA]
id=888
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-05	2-02	0840-05		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=43.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie okładzin ściennych z płytek szkliwionych grubości min. 7,5 mm stopień połysku - matowe lub satyna, układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne. Płytki ścienne utrzymane w klasie i barwach jasnych beżowych, o parametrach technicznych, wzorze i barwie glazury wg. uzgodnienia z Inwestorem.		
wo=43.82	1	(2,22+2,80)*2*2,05 - (1,00*2,05)*2<drzwi>+(2,05*2)*0,30<ościeże> - (0,83*1,15)<okno>+(1,15*2)*0,36<ościeże> + (4,16+2,80)*2*2,05 - (1,00*2,05)<drzwi> - (0,83*1,15)*2<okna>+(1,15*2)*2*0,36<ościeża>	0.13				

[POZYCJA]
id=849
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-22 0103-02	AT-22	0103-02		1
mpn=1211
na=Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wywiercenie w płytkach ceramicznych otworów dla przyłączy wodnych armatury naściennej.		
wo=8	1	(2*2)<bateria umywalkowa> + 2<płuczka wc> + 2<pisuar>	0.13				

[POZYCJA]
id=850
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0103-03	AT-22	0103-03		1
mpn=_1211
na=Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wycinanie w płytkach ceramicznych otworów dla przyłączy odpływowych armatury naściennej.		
wo=2	1	2<odpływ umywalki>	0.13				

[POZYCJA]
id=851
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0103-03	AT-22	0103-03		1
mpn=_1211
na=Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wycinanie w płytkach gresowych posadzkowych otworów dla przyłączy odpływowych muszli sanitariatów oraz odpływów wpustów podłogowych.		
wo=5	1	2<muszla sanitariatu>+3<wpust>	0.13				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1.5		1,5
ws=1.5		1,5

[POZYCJA]
id=852
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=366.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie podłoża i przygotowanie zaprawy gipsowej. Ręczne nałożenie warstw gładzi na podłoże, wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni wyprawy na gładko.		
wo=39.1	1	(7,40*5,09)-(4,55*5,09) + (1,50*0,70) + (2,40*2,10) + (7,00*2,00) + (1,50*3,00)	0.1 bez klatki schod.				
wo=9.03	1	4,30*2,10	0.2				
wo=21.73	1	6,79*3,20	0.3				
wo=41.75	1	4,34*9,62	0.4				
wo=16.2	1	5,40*3,00	0.5				
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				
wo=37.16	1	(6,30*6,00) - (2,15*0,30)	0.7				
wo=47.81	1	8,20*5,83	0.8				
wo=20.78	1	7,90*2,63	0.9				
wo=3.94	1	1,50*2,63	0.10				
wo=21.66	1	(8,80*2,63) - (0,42*0,60) - (4,10*0,30)	0.11				
wo=17.86	1	(2,22*2,80) + (4,16*2,80)	0.13				
ko=			
wo=46.42	1	21,10*2,20	0.12				

[POZYCJA]
id=853
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=998.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie podłoża i przygotowanie zaprawy gipsowej. Ręczne nałożenie warstw gładzi na podłoże, wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni wyprawy na gładko. Obsadzenie zabezpieczeń naroży wypukłych. Gładzie gipsowe powyżej okładzin glazury naściennej.		
wo=128.7	1	(5,09+4,90)*2*3,25 - (1,50+2,00)*3,25<przejścia> - (1,00*2,10)<D4> - (1,00*2,10)*2<D15> + (2,40+2,10)*2*3,25 - (1,00*2,10)*2<D15> - (1,50*2,10)<przejście>+(2,10*2+1,50)*0,70  +  (7,00*3,25)*2 - (1,50*2,10) - (1,50*3,25)  +  (3,00*2+1,50)*3,25 - (1,50*2,10)*2	0.1 bez klatki schod.				
wo=38.36	1	(4,30+2,10)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D15>	0.2				
wo=60.56	1	(6,79+3,20)*2*3,25 - (1,40*1,65)*2<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*2,10)<D15>	0.3				
wo=154.72	1	(4,34+3,30*2)*2*4,50 - (0,95*2,05)<Dist>  +  (4,50+3,40)/2*2,30*2  +  (2,80*3,40)*2 - (1,15*2,15)<Dist>+(2,15*2+1,15)*0,50  +  (3,40+2,20)/2*2,00*2 + (4,34*2,20)	0.4				
wo=52.5	1	(5,40+3,00)*2*3,25 - (1,00*2,10)<D15>	0.5				
wo=85.16	1	(7,85+5,60)*2*3,25 +  (0,66*3,25)*2<komin> - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.6				
wo=73.4	1	(6,30+6,00)*2*3,25 - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.7				
wo=84.64	1	(8,20+5,83)*2*3,25 - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.8				
wo=65.3	1	(7,90+2,63)*2*3,25 - (1,50*2,10)<D16>	0.9				
wo=23.61	1	(1,50+2,63)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D1>	0.10				
wo=70.01	1	(8,80+2,63)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,50*2,10)<D16>	0.11				
wo=22.03	1	(2,22*2+2,80)*1,20 + (4,16*2+2,80)*1,20	0.13				
ko=			
wo=139.65	1	(21,10+2,20)*2*3,25 - (1,50*2,00)<przejście> - (1,50*2,10)*4<D16> - (1,00*2,10)*2<D1> + ((2,20*3,25) - (1,50*2,10)<przejście>)*2<strony>	0.12				

[POZYCJA]
id=854
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=388.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym.		
wo=39.1	1	(7,40*5,09)-(4,55*5,09) + (1,50*0,70) + (2,40*2,10) + (7,00*2,00) + (1,50*3,00)	0.1 bez klatki schod.				
wo=9.03	1	4,30*2,10	0.2				
wo=21.73	1	6,79*3,20	0.3				
wo=41.75	1	4,34*9,62	0.4				
wo=16.2	1	5,40*3,00	0.5				
wo=43	1	(7,85*5,60) - (0,66*1,45)<komin>	0.6				
wo=37.16	1	(6,30*6,00) - (2,15*0,30)	0.7				
wo=47.81	1	8,20*5,83	0.8				
wo=20.78	1	7,90*2,63	0.9				
wo=3.94	1	1,50*2,63	0.10				
wo=21.66	1	(8,80*2,63) - (0,42*0,60) - (4,10*0,30)	0.11				
wo=17.86	1	(2,22*2,80) + (4,16*2,80)	0.13				
ko=			
wo=46.42	1	21,10*2,20	0.12				
scn=366.44	1					
ko=	Malowanie ścian powyżej okładzin glazury naściennej farbą emulsyjną w kolorze białym.		
wo=22.03	1	(2,22*2+2,80)*1,20 + (4,16*2+2,80)*1,20	0.13				
scn=22.03	1					

[POZYCJA]
id=855
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04	2-02	1505-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=388.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym.		
ko=	Obmiar jak w pozycji:		
wo=388.47	1	#p58					

[POZYCJA]
id=860
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1519-02	2-02	1519-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=976.61
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian farbą silikonową w kolorze pastelowym.		
wo=128.7	1	(5,09+4,90)*2*3,25 - (1,50+2,00)*3,25<przejścia> - (1,00*2,10)<D4> - (1,00*2,10)*2<D15> + (2,40+2,10)*2*3,25 - (1,00*2,10)*2<D15> - (1,50*2,10)<przejście>+(2,10*2+1,50)*0,70  +  (7,00*3,25)*2 - (1,50*2,10) - (1,50*3,25)  +  (3,00*2+1,50)*3,25 - (1,50*2,10)*2	0.1 bez klatki schod.				
wo=38.36	1	(4,30+2,10)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D15>	0.2				
wo=60.56	1	(6,79+3,20)*2*3,25 - (1,40*1,65)*2<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*2,10)<D15>	0.3				
wo=154.72	1	(4,34+3,30*2)*2*4,50 - (0,95*2,05)<Dist>  +  (4,50+3,40)/2*2,30*2  +  (2,80*3,40)*2 - (1,15*2,15)<Dist>+(2,15*2+1,15)*0,50  +  (3,40+2,20)/2*2,00*2 + (4,34*2,20)	0.4				
wo=52.5	1	(5,40+3,00)*2*3,25 - (1,00*2,10)<D15>	0.5				
wo=85.16	1	(7,85+5,60)*2*3,25 +  (0,66*3,25)*2<komin> - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.6				
wo=73.4	1	(6,30+6,00)*2*3,25 - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.7				
wo=84.64	1	(8,20+5,83)*2*3,25 - (1,40*1,65)*3<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25*3 - (1,50*2,10)<D16>	0.8				
wo=65.3	1	(7,90+2,63)*2*3,25 - (1,50*2,10)<D16>	0.9				
wo=23.61	1	(1,50+2,63)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D1>	0.10				
wo=70.01	1	(8,80+2,63)*2*3,25 - (1,40*1,65)<O9>+(1,65*2+1,40)*0,25 - (1,50*2,10)<D16>	0.11				
ko=			
wo=139.65	1	(21,10+2,20)*2*3,25 - (1,50*2,00)<przejście> - (1,50*2,10)*4<D16> - (1,00*2,10)*2<D1> + ((2,20*3,25) - (1,50*2,10)<przejście>)*2<strony>	0.12				

[POZYCJA]
id=867
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3.83
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Spasowanie i zawieszenie skrzydeł drzwi z małą ramką wejściowych do pomieszczeń sanitariatów. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną 'CPL-0,2' olcha, wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem, kratkę, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. Kierunek otwierania skrzydeł wg PT.		
ko=	Drzwi D4		
wo=3.83	1	(0,944*2,03)*2<szt>	0.13				

[POZYCJA]
id=869
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Spasowanie i zawieszenie na obsadzonych ościeżnicach nowych skrzydeł drzwi pełnych wejściowych do pomieszczeń. Skrzydła płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane przylgowe z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną 'CPL-0,2' olcha, o szerokości w świetle ościeżnicy "90", wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem. Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych wg. PT.		
ko=	Drzwi D1		
wo=1.92	1	(0,944*2,03)*1<szt>	0.10				

[POZYCJA]
id=871
pd=						1
mpn=_1211
na=Punktowe piktogramy naklejane
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyklejenia na drzwiach zewnętrznych toalet piktogramów informacyjnych wg zestawów i wzorów jak w załączniku.		
wo=1	1	1	0.13				

[POZYCJA]
id=872
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-06	AL-01	0304-06		1
mpn=_1211
na=Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż samozamykaczy z dzwignią domknięcia i regulacją siły otwierania do skrzydeł drzwiowych.		
wo=1	1	1	0.13				

[POZYCJA]
id=873
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-01	2-02	1029-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=8.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ścianki wygradzające kabiny sanitarne wykonane z 13mm całkowicie wodoodpornej, prasowanej płyty HPL celulozowo-żywicznej obustronnie laminowanej o delikatnej, lekko chropowatej powierzchni. Wszystkie krawędzie płyty gładko oszlifowane i łagodnie zaokrąglone promieniem R=7mm. Ramy drzwi w postaci estetycznych rur aluminiowych o średnicy 45mm, z kauczukową taśmę uszczelniającą, wyciszającą zamykanie drzwi. Szerokość drzwi: 800 i 900mm. 1310Skrzydła wyposażone w 3 zawiasy rolkowe ze stali szlachetnej, w tym jeden samozamykający, matowe lub w 7 kolorach standartowych pokryte farbami w technologii proszkowej. Zestaw zamykający po stronie wewnętrznej kabiny gałka z ryglem zamykającym drzwi, po stronie zewnętrznej drzwi w postaci gałki i rozety pokazującej: zamknięte (czerwony), otwarte (biały) z trzpieniem umożliwiającym w razie konieczności odryglowanie zamka od zewnętrz.Górna krawędź ścianek frontowych mocowana w nakrywającym owalnym profilu aluminiowym - 45x86mm, który usztywnia i stabilizuje cały front. Ścianka frontowa łączona ze ścianami bocznymi pomieszczenia aluminiowym U-profilem (22x30mm), dopuszczającym tolerancję wymiarów. Widoczne krawędzie ścianek działowych tj. górna i dolna oszlifowane i łagodnie zaokrąglone promieniem R=20mm. Ze ścianą tylnią pomieszczenia i ściankami frontowymi łączone są aluminiowym U-profilem (22x30mm). Do długości 1600mm są jednoczęściowe, natomiast powyżej 1600mm dwuczęściowe łączone pionowym aluminiowym H-profilem - 45mm, mocowanym do posadzki stopką aluminiową o średnicy 40mm z rozetką regulacji wysokości. Dolna krawędź ścianki na wysokości 150 mm od poziomu posadzki. Górna krawędź ścianki działowej wpuszczona w profil nakrywający (45x86mm) usztywniający całą ściankę działową pomiędzy kabinami. Stopki rurkowe profile aluminiowe o średnicy 40mm w naturalnym kolorze aluminium, anodowane lub pokryte farbami w technologii proszkowej. Rozetki nylonowe odporne na uderzenia i porysowanie. Stopki z możliwością regulacji wysokości. Do podłogi mocowane dwoma śrubami 8mm. Górą, stopka wpuszczona w pionowy profil aluminiowy ścianki frontowej. Kolory ścianek, profili i zawiasów do wyboru przez Inwestora.1310		
wo=8.93	1	(2,08*1,95)<z drzwiami szer. '90'> + (1,25*1,95)*2<wygrodzenia kabin>	0.13				

[POZYCJA]
id=875
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI-30
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=6.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż drzwi dwuskrzydłowych przymykowych wewnętrznych z profili aluminiowych, z naświetlem górnym, szklonych szkłem bezpiecznym ognioodpornym. Drzwi o odporności ogniowej EI-30, ze skrzydłami aktywnymi otwieranymi od strony wewnętrznej listwami naciskowymi antypanicznymi, od strony klatki schodowej klamkę z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym, w skrzydłach uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury i uszczelkę ognioodporną w ościeżnicy,skrzydła z samozamykaczami. Wymagania dotyczące parametrów technicznych, kolorystyki oraz szklenia wg. opisu jak w PT.		
ko=	Obmiar i oznaczenie stolarki wg. wykazu jak w PT		
wo=6.5	1	2,00*3,25	D10 EI-30 				

[ELEMENT 2]
na=Pomieszczenia II-go piętra
wa=0
kn=0	0	0
id=375
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=413
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=68.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Usunięcie starych powłok malarskich z wykonaniem drobnych napraw tynku i wypełnieniem pęknięć podłoża.		
ko=	SUFITY		
wo=30.41	1	(2,96*8,00)-(1,25*0,30)<komin went> + (2,96*2,40)	3.13				
scn=30.41	1					
ko=			
ko=	ŚCIANY		
wo=38.58	1	(2,96+8,00)*2*1,30 + (2,96+2,40*2)*1,30	3.13				
scn=38.58	1					

[POZYCJA]
id=747
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-14	4-01	0711-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania i wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.		
ko=	Obmiar jak w poz:		
wo=2.43	1	#p67A*0,08<%>					

[POZYCJA]
id=748
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=5.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania i wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.		
ko=	Obmiar jak w poz:		
wo=5.79	1	#p67B*0,15<%>					

[POZYCJA]
id=411
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:200967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=0.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wywóz materiałów z rozbiórek i demontaży na najbliższe składowisko komunalne wraz z należną opłatą za składowanie i utylizację		
ko=	Obmiar jak w pozycjach:		
wo=0.12	1	(#p68+#p69)*0,015					

[POZYCJA]
id=412
pd=						0
na=Opłata za korzystanie ze środowiska - zmieszane odpady
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=0.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	#p70					

[POZYCJA]
id=708
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-12 0103-01	AT-12	0103-01		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=9.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wyznaczenie położenia ściany. Montaż profili przyłączeniowych NIDA U i rozmieszczenie profili pionowych NIDA C co 600 mm. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy profilami wełną mineralną szklaną akustyczną o gęstości 80-120 kg/m3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm do konstrukcji nośnej za pomocą blachowkrętów. Szpachlowanie wstępne spoin płyt i styków ze ścianami i stropem z zabezpieczeniem spoin taśmą zbrojącą. Szpachlowanie wykańczające i wygładzanie spoin.		
wo=9.42	1	2,90*3,25	3.13A/3.13B				

[POZYCJA]
id=431
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0605-02	C-2	0605-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=30.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wyznaczenie poziomów i zastabilizowanie, przygotowanie zaprawy, rozłożenie zaprawy na uprzednio zagruntowanym podłożu, ściągnięcie za pomocą rakli, odpowietrzenie warstwy za pomocą wałka kolczastego, uprzątnięcie stanowiska pracy, pielęgnacja		
wo=14.39	1	(2,90*4,95) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> - (0,31*1,25)<komin>	3.13A				
wo=8.76	1	(2,90*2,95) + (0,15*1,40)*1<wnęka podokienna>	3.13B				
wo=7.17	1	(2,90*2,40) + (0,15*1,40)*1<wnęka podokienna>	3.13C				

[POZYCJA]
id=447
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoża tynkowe - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=29.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.		
wo=13.97	1	(2,90*4,95) - (0,31*1,25)<komin>	3.13A				
wo=8.56	1	2,90*2,95	3.13B				
wo=6.96	1	2,90*2,40	3.13C				

[POZYCJA]
id=448
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoża tynkowe - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=64.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.		
scn=0	1					
wo=30.81	1	(2,90+4,95)*3,25 + (1,25*3,25)*2<komin> - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2	3.13A				
wo=17.6	1	(2,90+2,95)*3,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25	3.13B				
wo=15.81	1	(2,90+2,40)*3,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25	3.13C				

[POZYCJA]
id=454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-04	7	0507-04		1
mpn=_1211
na=Progi i listwy osłaniające mosiężne
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykończenie wykładzin posadzkowych w miejscach łączeń, progach drzwi wejściowych i przejściowych listwą osłaniającą mosiężną, łączącą w sposób estetyczny różne typy okładzin.		
wo=3	1	1,00*3<szt>	3.13A,B,C				

[POZYCJA]
id=460
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=29.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie podłoża i przygotowanie zaprawy gipsowej. Ręczne nałożenie warstw gładzi na podłoże, wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni wyprawy na gładko.		
wo=13.97	1	(2,90*4,95) - (0,31*1,25)<komin>	3.13A				
wo=8.56	1	2,90*2,95	3.13B				
wo=6.96	1	2,90*2,40	3.13C				

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=73.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie podłoża i przygotowanie zaprawy gipsowej. Ręczne nałożenie warstw gładzi na podłoże, wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni wyprawy na gładko. Obsadzenie zabezpieczeń naroży wypukłych.		
wo=30.81	1	(2,90+4,95)*3,25 + (1,25*3,25)*2<komin> - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2	3.13A				
wo=17.6	1	(2,90+2,95)*3,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25	3.13B				
wo=25.24	1	(2,90*2+2,40)*3,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25	3.13C				

[POZYCJA]
id=462
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=29.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym.		
wo=13.97	1	(2,90*4,95) - (0,31*1,25)<komin>	3.13A				
wo=8.56	1	2,90*2,95	3.13B				
wo=6.96	1	2,90*2,40	3.13C				

[POZYCJA]
id=463
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04	2-02	1505-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=29.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym.		
ko=	Obmiar jak w pozycji:		
wo=29.49	1	#p79					

[POZYCJA]
id=464
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=73.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian farbą akrylową w kolorze pastelowym.		
wo=30.81	1	(2,90+4,95)*3,25 + (1,25*3,25)*2<komin> - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2	3.13A				
wo=17.6	1	(2,90+2,95)*3,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25	3.13B				
wo=25.24	1	(2,90*2+2,40)*3,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25	3.13C				

[POZYCJA]
id=465
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04	2-02	1505-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=73.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian farbą akrylową w kolorze pastelowym.		
ko=	Obmiar jak w pozycji:		
wo=73.65	1	#p81					

[POZYCJA]
id=466
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-05	2-02	1505-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=43.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian gipsowo-kartonowych farbą akrylową w kolorze pastelowym.		
wo=22.51	1	(2,90+4,95)*3,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	3.13A				
wo=16.01	1	(2,90+2,95)*3,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	3.13B				
wo=4.8	1	(2,40*3,25) - (1,00*3,00)<D1+N1>	3.17				

[POZYCJA]
id=467
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-06	2-02	1505-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=43.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian gipsowo-kartonowych farbą akrylową w kolorze pastelowym.		
ko=	Obmiar jak w pozycji:		
wo=43.32	1	#p83					

[POZYCJA]
id=468
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-02	2-02	1123-02		0
mpn=_121:0,09
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=34.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie w pomieszczeniach wykładziny obiektowej podłogowej rulonowej winylowej heterogenicznej o klasie użytkowej PN EN 649, grubości wykładziny 2,0 mm i grubości warstwy użytkowej 0,8 mm, o masie powierzchniowej 3100 g/m2, ścieralności grupa T, właściwościach antyelektrostatycznych PN EN 435, trudnozapalnej (PN-B-02854),o powierzchni zabezpieczonej i wzmocnionej PUR (poliuretan). Wykładziny klejone do podłoża na całej powierzchni z wyłożeniem cokolików naściennych na wys. 10 cm. Wzór wykładzin z palety producenta wg wyboru Inwestora.		
ko=	Obmiar pomieszczeń wg. wykazu jak w PT		
wo=16.11	1	(2,90*4,95) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> - (0,31*1,25)<komin>  +  ((2,90+4,95)*2 + (1,25*2)<komin> - 1,00)*0,10	3.13A				
wo=9.84	1	(2,90*2,95) + (0,15*1,40)*1<wnęka podokienna>  +  ((2,90+2,95)*2 - 1,00)*0,10	3.13B				
wo=8.13	1	(2,90*2,40) + (0,15*1,40)*1<wnęka podokienna>  +  ((2,90+2,40)*2 - 1,00)*0,10	3.13C				

[POZYCJA]
id=469
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-04	2-02	1123-04		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=34.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obmiar prac jak w pozycjach:		
wo=34.08	1	#p85					

[ELEMENT 2]
na=Pomieszczenia III-go piętra
wa=0
kn=0	0	0
id=78
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=357
pd=MBiPMB 1984	KNP	02 1503-03.02	02	1503-03.02		1
mpn=1211
na=Demontaż trzydrzwiowych szaf wnękowych z pawlaczem dostarczonych w stanie zmontowanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Demontaż przeszklonej zabudow dygestorium		
wo=1	1	1	4.1				
ko=	Demontaż segmentowej szafy wnękowej z pawlaczem		
wo=1	1	1	4.8				

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-09	4-01	0354-09		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych		
wo=1	1	1<wewnętrzne przejściowe>	4.18				
wo=1	1	1<wejście>	4.19				
wo=3	1	3<kabiny sanitariatów>	4.20				

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych		
wo=1	1	1<wejście>	4.3				
wo=1	1	1<wewnętrzne przejściowe>	4.4				
wo=1	1	1<wejście>	4.6				
wo=1	1	1<wejście>	4.8				
wo=1	1	1<wejście>	4.9				
wo=1	1	1<wejście>	4.10				
wo=2	1	1+1<wejście>	4.13				
wo=1	1	1<wejście>	4.14				
wo=1	1	1<wejście>	4.15				
wo=1	1	1<wejście>	4.17				
wo=2	1	1<wejście>+1<drzwi przejściowe>	4.20				

[POZYCJA]
id=335
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=11.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych		
wo=2.94	1	1,40*2,10<wejście>	4.1				
wo=2.94	1	1,40*2,10<wewnętrzne przejściowe>	4.2				
wo=2.94	1	1,40*2,10<wewnętrzne przejściowe>	4.3				
wo=2.94	1	1,40*2,10<wejście>	4.5				

[POZYCJA]
id=336
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie z muru ościeżnic naświetli okiennych		
wo=1	1	1<naświetle>	4.19				

[POZYCJA]
id=337
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=12.77
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie z muru ościeżnic naświetli okiennych		
wo=8.92	1	(4,55*0,98)*2<szt naświetli>	4.15-4.18				
wo=3.85	1	(3,85*1,00)*1<szt naświetla>	4.19				

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-02	4-01	0348-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=63.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozbiórka ścianek działowych pomieszczeń oraz wygradzających pomieszczenia kabin sanitarnych i natryskowych łącznie z okładzina naścienną (glazura, tapety, boazerie)		
wo=23.94	1	(3,00+4,30+0,60)*3,27-(0,90*2,10)<drzwi>	4.8				
wo=10.86	1	(1,40+2,50)*3,27-(0,90*2,10)<drzwi>	4.8				
wo=9.88	1	(3,60*3,27)-(0,90*2,10)<przejście>	4.8				
wo=6.87	1	2,10*3,27	4.13				
wo=7.46	1	(2,80*3,25)-(0,80*2,05)<drzwi przejściowe>	4.20				
ko=	Rozbiórka ścianek działowych pomieszczeń oraz wygradzających pomieszczenia części komunikacyjnej kondygnacji (ze względów p-poż)		
wo=4.86	1	(2,50*3,27) -  (1,00*1,85)<naświetla> - (0,70*2,10)<drzwi>	4.19/4.22				

[POZYCJA]
id=580
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=15.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozbiórka fragmentu ścianek działowych wygradzających pomieszczenia części komunikacyjnej kondygnacji (ze względów p-poż). Ścianka demontowana od miejsca załamania prostoliniowości przegrody.		
wo=15.19	1	(7,70*3,27) - (1,35*4,55)-(1,00*3,85)<naświetla>	4.17/4.18 / 4.12				

[POZYCJA]
id=343
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0427-05	4-01	0427-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=13.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k lub płyt pilśniowych na konstrukcji szkieletowej.		
wo=13.25	1	(4,63*3,27)-(0,90*2,10)	4.1/4.2				

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=30.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Skucie pozostałych okładzin naściennych w pomieszczeniach		
wo=8.2	1	4,10*2,00	4.1				
wo=2.62	1	3,50*0,75	4.8				
wo=14.51	1	(2,80+3,00*2)*1,80 - (0,80*1,80)<drzwi>+(1,80*0,20)*2<ościeża> - (0,83*1,06)*2<okna>+(1,06*0,27)*2*2<ościeża>	4.20				
wo=5.63	1	(1,65*2)*1,80 - (0,83*1,06)<okno>+(1,06*0,27)*2<ościeże>	 -"-				

[POZYCJA]
id=338
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=239.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozebranie posadzek z wykładzin rulonowych oraz płytek PCW z oczyszczeniem podłoża		
wo=60.12	1	(6,54*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.1				
wo=61.66	1	(6,54*9,47) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.3				
wo=30	1	(6,54*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.6				
wo=8.56	1	(2,95*2,83)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.13				
wo=22.19	1	(2,95*2,40)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna> + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.14				
wo=7.17	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.15				
wo=4.64	1	(2,95*1,50) + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.16				
wo=17.5	1	(2,895*5,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.17				
wo=14.61	1	(2,895*4,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.18				
wo=13.39	1	2,895*4,625	4.19				

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0816-06 uw.p.tab. 	4-01	0816-06	 uw.p.tab. 	1
mpn=44:0:0956,73,101211
na=Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=309.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozbiórka demolacyjna posadzek parkietów z usunięciem listew przyściennych		
wo=60.12	1	(6,54*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.1				
wo=31.2	1	(6,54*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.2				
wo=61.66	1	(6,54*9,47) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.3				
wo=62.22	1	(6,54*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.5				
wo=30	1	(6,54*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.6				
wo=30.66	1	(6,54*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.7				
wo=33.82	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)<komin> - (0,44*0,70)<słup> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)<wnęki podokienne> - ((3,60*2,50)<kuchnia>+(1,80*2,60)<łazienka>)	4.8				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=339
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-03	4-01	0428-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg białych na wpust
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=22.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oderwanie przyściennych listew, progów, rozebranie podłóg białych, oraz wyjęcie legarów. Zniesienie rozebranego materiału drzewnego, odniesienie oraz posegregowanie i ułożenie w wskazanym miejscu.		
wo=22.57	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.13				

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=36.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Skucie posadzek z kamieni sztucznych		
wo=31.42	1	(6,54*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.4				
wo=4.68	1	(1,80*2,60)<łazienka>	4.8				

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0807-04	4-01	0807-04		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=27.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Skucie posadzek z masy lastrykowej		
wo=9	1	(3,60*2,50)<kuchnia>	4.8				
wo=18.57	1	(3,55*2,80)+(0,83*0,15)*2<wnęki podokienne> + (2,95*2,80)+(0,83*0,15)<wnęka podokienna>	4.20				

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=0.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozebranie blatów i konsol laboratoryjnych okładanych glazurą, z wykuciem wsporników stalowych		
wo=0.4	1	(4,20*0,95)*0,10	4.1 dygestorium				
wo=0.02	1	(0,70*0,55)*0,06	4.3 konsola				

[POZYCJA]
id=340
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=17.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Rozebranie warstw wylewek podposadzkowych łącznie z warstwami izolacyjnymi do poziomu nadbetonu konstrukcji stropu Ackermana		
wo=2.4	1	((6,54*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>)*0,04	4.1				
wo=1.25	1	((6,54*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>)*0,04	4.2				
wo=2.47	1	((6,54*9,47) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>)*0,04	4.3				
wo=1.26	1	((6,54*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>)*0,04	4.4				
wo=2.49	1	((6,54*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>)*0,04	4.5				
wo=1.2	1	((6,54*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>)*0,04	4.6				
wo=1.23	1	((6,54*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>)*0,04	4.7				
wo=1.9	1	((6,54*7,28) - (1,40*0,31)<komin> - (0,44*0,70)<słup> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)<wnęki podokienne>)*0,04	4.8				
wo=1.25	1	((2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> + (2,95*2,83)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna>)*0,04	4.13				
wo=0.89	1	((2,95*2,40)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna> + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>)*0,04	4.14				
wo=0.29	1	((2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>)*0,04	4.15				
wo=0.19	1	((2,95*1,50) + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>)*0,04	4.16				
wo=0.74	1	((3,55*2,80)+(0,83*0,15)*2<wnęki podokienne> + (2,95*2,80)+(0,83*0,15)<wnęka podokienna>)*0,04	4.20				

[POZYCJA]
id=367
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0103-02	K-01	0103-02		1
mpn=1211
na=Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=170.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Usunięcie warstwy betonu przez frezowanie w celu likwidacji warstw posadzki lastryko pod dalsze prace naprawcze.  Założono, że w jednym przejściu frezarki zostanie usunięta warstwa o grubości od 5 - 9 mm. Przy grubości usuniętej warstwy większej niż 9 mm należy przyjąć nakłady z kol. 01 pomnożone przez wielokrotność usuniętych warstw o grubości 5 mm. Założono pracę frezarki do posadzek betonowych z napędem elektrycznym o szerokości narzędzi frezujących 20 cm. Po oczyszczeniu podłoża z urobku i pyłu wytrzymałość podłoża na odrywanie nie może być mniejsza niż 1,5 MPa. Zakładana grubość warstwy betonu do usunięcia wynosi od 17 do 22 mm.1310		
wo=17.5	1	(2,895*5,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.17				
wo=14.61	1	(2,895*4,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.18				
wo=13.39	1	2,895*4,625	4.19				
ko=			
wo=46.85	1	(9,08*5,09) + (0,15*1,40)*3<wnęki podokienne>	4.21+4.22				
wo=77.89	1	1,58*49,30	4.12				

[POZYCJA]
id=368
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0103-01	K-01	0103-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=45.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Usunięcie warstwy posadzki lastryko łącznej grubości do 17 mm przez frezowanie w celu usunięcia słabych i zanieczyszczonych warstw posadzki pod dalsze prace naprawcze. Po oczyszczeniu podłoża z urobku i pyłu wytrzymałość podłoża na odrywanie nie może być mniejsza niż 1,5 MPa.1310		
wo=17.5	1	(2,895*5,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.17				
wo=14.61	1	(2,895*4,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.18				
wo=13.39	1	2,895*4,625	4.19				

[POZYCJA]
id=750
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0103-01	K-01	0103-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=124.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Usunięcie warstwy posadzki lastryko łącznej grubości do 22 mm przez frezowanie w celu usunięcia słabych i zanieczyszczonych warstw posadzki pod dalsze prace naprawcze. Po oczyszczeniu podłoża z urobku i pyłu wytrzymałość podłoża na odrywanie nie może być mniejsza niż 1,5 MPa.1310		
wo=46.85	1	(9,08*5,09) + (0,15*1,40)*3<wnęki podokienne>	4.21+4.22				
wo=77.89	1	1,58*49,30	4.12				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD 2001	KNR	BO-12 0360-07	BO-12	0360-07		1
mpn=1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=0.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Mechaniczne wykucie (wycięcie) bruzd dla osadzenia belek ceownika [-160 mm. Bruzdy wykuwane z obu stron ściany naprzemiennie.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=0.06	1	(1,60*0,20*0,10)*2	4.2				
wo=0.06	1	(1,60*0,20*0,10)*2	4.4				
wo=0.06	1	(1,60*0,20*0,10)*2	4.6				
wo=0.06	1	(1,60*0,20*0,10)*2	4.20				
ko=			
ko=	Nadproże W-3		
wo=0.07	1	(1,70*0,20*0,10)*2	4.3				
wo=0.07	1	(1,70*0,20*0,10)*2	4.5				
wo=0.07	1	(1,70*0,20*0,10)*2	4.7				
wo=0.07	1	(1,70*0,20*0,10)*2	4.8				

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych [ NP 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=26.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Osadzenie belek nadprożowych ceownika NP - 160 mm osadzanych dwustronnie naprzemiennie. Wolne przestrzenie nad belkami wypełnić cegłą kl. 200 i betonem B-20. Na podporach skrajnych wykonać podlewkę betonową z betonu B-20.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=3.2	1	1,60*2	4.2				
wo=3.2	1	1,60*2	4.4				
wo=3.2	1	1,60*2	4.6				
wo=3.2	1	1,60*2	4.20				
ko=			
ko=	Nadproże W-3		
wo=3.4	1	1,70*2	4.3				
wo=3.4	1	1,70*2	4.5				
wo=3.4	1	1,70*2	4.7				
wo=3.4	1	1,70*2	4.8				

[POZYCJA]
id=88
pd=POLCEN 1996	KNR	4-06 0102-01	4-06	0102-01		1
mpn=_1211
na=Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykonanie w korpusach belek ceownika [-160 otworów śr. 17 mm. Otwory muszą być ustawione osiowo i przechodzić przez wypełnienie ceglane ścian.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=8	1	4<szt>*2<belki>	4.2				
wo=8	1	4<szt>*2<belki>	4.4				
wo=8	1	4<szt>*2<belki>	4.6				
wo=8	1	4<szt>*2<belki>	4.20				
ko=			
ko=	Nadproże W-3		
wo=10	1	5<szt>*2<belki>	4.3				
wo=10	1	5<szt>*2<belki>	4.5				
wo=10	1	5<szt>*2<belki>	4.7				
wo=10	1	5<szt>*2<belki>	4.8				

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przewiert przez wypełnienie ceglane nadproży.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=4	1	4<szt>	4.20				

[POZYCJA]
id=374
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=32
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przewiert przez wypełnienie ceglane nadproży.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=4	1	4<szt>	4.2				
wo=4	1	4<szt>	4.4				
wo=4	1	4<szt>	4.6				
ko=			
ko=	Nadproże W-3		
wo=5	1	5<szt>	4.3				
wo=5	1	5<szt>	4.5				
wo=5	1	5<szt>	4.7				
wo=5	1	5<szt>	4.8				

[POZYCJA]
id=90
pd=POLCEN 1996	KNR	4-06 0112-01	4-06	0112-01		1
mpn=1211
na=Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Skręcenie korpusów belek śrubami M-16. Belki skręcić do momentu uzyskania właściwej stabilności połączeń i symetrycznego ustawienia elementów nośnych.		
ko=	Nadproże W-1		
wo=4	1	4<szt>	4.2				
wo=4	1	4<szt>	4.4				
wo=4	1	4<szt>	4.6				
wo=4	1	4<szt>	4.20				
ko=			
ko=	Nadproże W-3		
wo=5	1	5<szt>	4.3				
wo=5	1	5<szt>	4.5				
wo=5	1	5<szt>	4.7				
wo=5	1	5<szt>	4.8				

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-05	2-02	0123-05		1
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=3.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Nadproże W-1		
wo=0.38	1	(1,60*0,12)*2	4.2				
wo=0.38	1	(1,60*0,12)*2	4.4				
wo=0.38	1	(1,60*0,12)*2	4.6				
wo=0.38	1	(1,60*0,12)*2	4.20				
ko=			
ko=	Nadproże W-3		
wo=0.41	1	(1,70*0,12)*2	4.3				
wo=0.41	1	(1,70*0,12)*2	4.5				
wo=0.41	1	(1,70*0,12)*2	4.7				
wo=0.41	1	(1,70*0,12)*2	4.8				

[POZYCJA]
id=92
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-03	4-01	0703-03		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=16.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Nadproże W-1		
wo=2	1	1,00*2	4.2				
wo=2	1	1,00*2	4.4				
wo=2	1	1,00*2	4.6				
wo=2	1	1,00*2	4.20				
ko=			
ko=	Nadproże W-3		
wo=2.2	1	1,10*2	4.3				
wo=2.2	1	1,10*2	4.5				
wo=2.2	1	1,10*2	4.7				
wo=2.2	1	1,10*2	4.8				

[POZYCJA]
id=345
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-04	4-01	0329-04		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=3.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Poszerzenie jednostronne otworów drzwiowych do wymiaru nowych ościeżnic drzwiowych - D6 1100x2050 oraz wykucie otworów pod naświetla N2		
wo=1.62	1	((1,10*2,10)-(0,80*2,10))<D6> + (1,10*0,90)<N2>	4.3				
ko=	Poszerzenie jednostronne otworów drzwiowych do wymiaru nowych ościeżnic drzwiowych - D1 1000x2050 oraz wykucie otworów pod naświetla N1		
wo=1.32	1	((1,00*2,10)-(0,80*2,10))<D1> + (1,00*0,90)<N1>	4.6				
wo=0.42	1	((1,00*2,10)-(0,80*2,10))<D1>	4.17				

[POZYCJA]
id=346
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-04	4-01	0329-04		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=13.59
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie otworów dla nowych ościeżnic drzwiowych do wymiaru - D1 1000x2100 i otworów pod naświetla N1		
wo=3	1	(1,00*2,10)<D1> + (1,00*0,90)<N1>	4.2				
wo=3	1	(1,00*2,10)<D1> + (1,00*0,90)<N1>	4.4				
ko=	Wykucie otworów dla nowych ościeżnic drzwiowych do wymiaru - D6 1000x2100 i otworów pod naświetla N2		
wo=3.3	1	(1,10*2,10)<D6> + (1,10*0,90)<N2>	4.7				
wo=3.3	1	(1,10*2,10)<D6> + (1,10*0,90)<N2>	4.8				
ko=	Wykucie otworów pod naświetla N2		
wo=0.99	1	(1,10*0,90)<N2>	4.5				

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-01	4-01	0329-01		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=16.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie otworów dla nowych ościeżnic drzwiowych do wymiaru - D1 1000x2100 oraz otworów pod naświetla N1		
wo=3	1	(1,00*2,10)<D1> + (1,00*0,90)<N1>	4.16				
ko=	Wykucie otworów dla nowych ościeżnic drzwiowych do wymiaru - D4 1000x2100		
wo=2.1	1	(1,00*2,10)<D4>	4.13				
wo=2.1	1	(1,00*2,10)<D4>	4.14				
ko=	Wykucie otworów dla nowych ościeżnic drzwiowych do wymiaru - D4 1000x2100 oraz otworów pod naświetla N1		
wo=3	1	(1,00*2,10)<D4> + (1,00*0,90)<N1>	4.13				
wo=3	1	(1,00*2,10)<D4> + (1,00*0,90)<N1>	4.14				
ko=	Wykucie otworów dla nowych ościeżnic drzwiowych do wymiaru - D7 1100x2100 oraz otworów pod naświetla N2		
wo=3.3	1	(1,10*2,10)<D7> + (1,10*0,90)<N2>	4.15				

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=0.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych do szer. umożliwiającej obsadzenie ościeżnicy drzwi - D4 1000x2100		
wo=0.18	1	((1,00*2,10)-(0,80*2,10))*0,42	4.20				

[POZYCJA]
id=358
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-04	4-01	0212-04		1
mpn=1211
na=Rozbiórka betonowych czapek kominowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=0.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Zerwanie warstwy pokrywy cementowej zaślepiającej przewody wentylacyjne		
wo=0.52	1	1,50*0,35	4.4				

[POZYCJA]
id=359
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-03	4-01	0310-03		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Odblokowanie zaślepionych otworów wentylacyjnych		
wo=5	1	5	4.4				

[POZYCJA]
id=360
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-05	4-01	0310-05		1
mpn=_1211
na=Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Sprawdzenie ciągu przewodów wentylacyjnych		
wo=60	1	5*12,00	4.4				

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:200967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=46.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wywóz materiałów z rozbiórek i demontaży na najbliższe składowisko komunalne wraz z należną opłatą za składowanie i utylizację		
ko=	Obmiar jak w pozycjach:		
wo=6.39	1	#p93*0,10					
wo=2.28	1	#p94*0,15					
wo=1.59	1	#p95*0,12					
wo=0.77	1	#p96*0,025					
wo=1.2	1	#p97*0,005					
wo=6.81	1	#p98*0,022					
wo=0.72	1	#p99*0,032					
wo=0.9	1	#p100*0,025					
wo=0.69	1	#p101*0,025					
wo=0.42	1	#p102					
wo=17.56	1	#p103					
wo=2.55	1	#p104*0,015					
wo=0.52	1	#p107					
wo=2.54	1	(#p115+#p116)*0,15					
wo=0.16	1	#p117*0,01					
wo=0.18	1	#p118					
wo=0.08	1	#p119*0,15					
wo=1.15	1	(#p125+#p126)*0,015					

[POZYCJA]
id=109
pd=						0
na=Opłata za korzystanie ze środowiska - zmieszane odpady
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=46.51
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46.51	1	#p122					

[POZYCJA]
id=351
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1767.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Usunięcie starych powłok malarskich z wykonaniem drobnych napraw tynku i wypełnieniem pęknięć podłoża.		
ko=	SUFITY		
wo=59.28	1	(6,54*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.1				
wo=30.78	1	(6,54*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.2				
wo=60.82	1	(6,54*9,47) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy>	4.3				
wo=31	1	(6,54*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.4				
wo=61.38	1	(6,54*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy>	4.5				
wo=29.58	1	(6,54*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.6				
wo=30.24	1	(6,54*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy>	4.7				
wo=46.87	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)<komin> - (0,44*0,70)<słup>	4.8				
wo=30.5	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went> + (2,95*2,83)	4.13				
wo=21.56	1	(2,95*2,40) + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>	4.14				
wo=6.96	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went>	4.15				
wo=4.42	1	2,95*1,50	4.16				
wo=17.08	1	2,895*5,90	4.17				
wo=14.19	1	2,895*4,90	4.18				
wo=13.39	1	2,895*4,625	4.19				
wo=18.2	1	(3,55*2,80) + (2,95*2,80)	4.20				
ko=			
wo=44.69	1	8,78*5,09	4.21+4.22				
wo=77.89	1	1,58*49,30	4.12				
scn=598.83	1					
ko=			
ko=	ŚCIANY		
wo=74.95	1	(6,54+10,14*2)*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*2,10)<D6>	4.1				
wo=46.17	1	(6,54+4,83*2)*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.2				
wo=93.79	1	(6,54+9,47)*2*3,27 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.3				
wo=67.88	1	(6,54+4,88)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.4				
wo=93.85	1	(6,54+9,48)*2*3,27 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.5				
wo=65.85	1	(6,54+4,57)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.6				
wo=68.49	1	(6,54+5,02)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.7				
wo=81.86	1	(6,54+7,28)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.8				
wo=81.95	1	(2,95+7,60*2)*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*2,10)<D4> + (2,95+2,95*2)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25	4.13				
wo=21.83	1	(2,95+2,40*2)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D4>	4.14				
wo=20.96	1	(2,95+2,45*2)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,10*3,00)<D7+N2>	4.15				
wo=15.04	1	(2,95+1,50*2)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.16				
wo=39.13	1	(5,90+7,85)*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.17				
wo=13.2	1	(4,90*3,27)  - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 	4.18				
wo=15.12	1	4,625*3,27	4.19				
wo=25.11	1	(3,55*2+2,80)*1,35 + (2,95*2+2,80)*1,35	4.20				
ko=			
wo=281.09	1	(1,58+49,30*2)*3,27 - (1,00*3,00)*4<D1+N1> - (1,10*3,00)*7<D6+N2> - (1,00*3,00)*2<D4+N1> - (1,10*3,00)<D7+N2> - (1,00*2,10)<D15>	4.12				
wo=62.21	1	(9,08*2+5,09)*3,27 - (1,40*1,96)*3<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*3 - (1,00*2,10)<D4> - (1,10*2,10)<D6> - (1,58*3,27)	4.21+4.22				
scn=1168.48	1					

[POZYCJA]
id=751
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-14	4-01	0711-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=17.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania i wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.		
ko=	Obmiar jak w poz:		
wo=17.96	1	#p124A*0,03<%>					

[POZYCJA]
id=752
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=58.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania i wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.		
ko=	Obmiar jak w poz:		
wo=58.42	1	#p124B*0,05<%>					

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykucie starych kratek wentylacji grawitacyjnej.		
wo=2	1	2	4.1				
wo=4	1	2+2	4.3				
wo=1	1	1	4.4				
wo=2	1	1+1	4.5				
wo=1	1	1	4.6				
wo=2	1	2	4.7				
wo=2	1	2	4.8				
wo=1	1	1	4.13				
wo=1	1	1	4.14				
wo=1	1	1	4.15				
wo=1	1	1	4.16				
wo=1	1	1	4.17				
wo=1	1	1	4.18				
wo=1	1	1	4.20				

[POZYCJA]
id=361
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0310-02	4-01	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Uzupełnienie przewodów wentylacyjnych w istniejącym pionie. Przewody wentylacyjne o przekroju 12x25 cm ze ściankami zewnętrznymi i przegrodami kanałów 1/4c.		
wo=1.48	1	(0,30*1,50)*3,30	4.4				

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-01	4-01	0306-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=16.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ręczne wykucie strzępi, przymurowanie ścianek po wykutych ościeżnicach drzwiowych o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze		
wo=2.85	1	(1,30*2,10) + (0,35*0,35)	4.3/4.4				
wo=1.89	1	0,90*2,10	4.7/4.8				
wo=1.89	1	0,90*2,10	4.8				
wo=5.67	1	(0,90*2,10)*3<szt>	4.13				
wo=1.89	1	0,90*2,10	4.14				
wo=1.89	1	0,90*2,10	4.16/4.17				

[POZYCJA]
id=347
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-02	4-01	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=6.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ręczne wykucie strzępi, przymurowanie ścianek po wykutych otworach drzwiowych o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze		
wo=1.89	1	0,90*2,10	4.8				
ko=	Ręczne wykucie strzępi, domurowanie jednostronne ścianek po wykutych ościeżnicach drzwiowych o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze dla uzyskania wymiaru otworu pod obsadzenie stolarki drzwiowej D6		
wo=0.42	1	(1,30*2,10)-(1,10*2,10)	4.1				
wo=0.42	1	(1,30*2,10)-(1,10*2,10)	4.5				
ko=	Ręczne wykucie strzępi, przymurowanie ścianek po wykutych naświetlach o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze		
wo=3.55	1	(4,55-1,00<N1>)*1,00	4,17				

[POZYCJA]
id=348
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0306-03	4-01	0306-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=4.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ręczne wykucie strzępi, przymurowanie ścianek po wykutych ościeżnicach drzwiowych o powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu lub otworze		
wo=2.8	1	1,30*2,15	4.2/4.3				
wo=1.89	1	0,90*2,10	4.4/4.5				

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0126-01	2-02	0126-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=50.19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Pomurowanie nowych ścianek działowych wygradzających pomieszczenia:		
wo=14.72	1	4,50*3,27	4.1/4.2				
wo=9.47	1	2,895*3,27	4.16/4.17				
wo=9.47	1	2,895*3,27	4.17/4.18				
wo=9.47	1	2,895*3,27	4.18/4.19				
wo=7.06	1	(2,80*3,27)-(1,00*2,10)	4.20				

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0126-02	2-02	0126-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=47.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Pomurowanie nowch ścianek działowych wygradzających pomieszczenia:		
wo=9.32	1	2,85*3,27	4.13/4.14				
wo=9.32	1	2,85*3,27 <ścianka w PT 1/4 c ma być 1/2c>	4.15/4.16				
ko=	Pomurowanie fargmentu nowch ścianek działowych wygradzających część korytarza komunikacyjnego od nowych pomieszczeń.		
wo=29.05	1	(7,70+3,02)*3,27 - (1,00*3,00)*2<D1+N1>	4.18/4.19 / 4.12				

[POZYCJA]
id=706
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0132-05	2-02	0132-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=2.98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przesklepienie otworów wejściowych belkami nadproży L19 N/150 długości 149cm		
wo=1.49	1	1,49<D1+N1>	4.18				
wo=1.49	1	1,49<D1+N1>	4.19				

[POZYCJA]
id=124
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=608
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Czyszczenie powierzchni betonowych ręcznie szczotkami stalowymi, usunięcie luźnych fragmentów podłoży podposadzkowych i przygotowanie podłoża pod wykonanie nowych warstw posadzki.		
wo=59.96	1	(6,54*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)-(0,20*0,80)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.1				
wo=31.2	1	(6,54*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.2				
wo=61.54	1	(6,54*9,47) - (1,60*0,31)<komin>-(0,20*0,60) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.3				
wo=31.42	1	(6,54*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.4				
wo=62.22	1	(6,54*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.5				
wo=30	1	(6,54*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.6				
wo=30.66	1	(6,54*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.7				
wo=47.3	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)-(0,20*1,00)<komin> - (0,44*0,70)<słup> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)<wnęki podokienne>	4.8				
wo=31.13	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> + (2,95*2,83)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.13				
wo=22.19	1	(2,95*2,40)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna> + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.14				
wo=7.17	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.15				
wo=4.32	1	(2,95*1,50) - (0,20*1,60)<komin> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.16				
wo=17.5	1	(2,895*5,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.17				
wo=14.57	1	(2,895*4,90) - (0,20*0,20)<komin> + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.18				
wo=13.39	1	2,895*4,625	4.19				
wo=18.69	1	(2,38*2,80)+(0,83*0,15)*2<wnęki podokienne> + (4,16*2,80)+(0,83*0,15)<wnęka podokienna>	4.20				
ko=			
wo=77.89	1	1,58*49,30	4.12				
wo=46.85	1	(9,08*5,09) + (0,15*1,40)*3<wnęki podokienne>	4.21+4.22				

[POZYCJA]
id=125
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0604-02	C-2	0604-02		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=608
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wylanie warstwy wyrównawczej gr. 10 mm zatartej na gładko		
ko=	Obmiar prac jak w pozycji:		
wo=608	1	#p135					

[POZYCJA]
id=126
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-12 0401-03	AT-12	0401-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podłoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustyczna.cieplna
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=358.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie warstwy maty akustycznej - płyty styropianowe akustyczne do podłóg STYROFLEX o gęstości 20 kg/m3		
wo=59.96	1	(6,54*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)-(0,20*0,80)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.1				
wo=31.2	1	(6,54*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.2				
wo=61.54	1	(6,54*9,47) - (1,60*0,31)<komin>-(0,20*0,60) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.3				
wo=31.42	1	(6,54*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.4				
wo=62.22	1	(6,54*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.5				
wo=30	1	(6,54*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.6				
wo=30.66	1	(6,54*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.7				
wo=47.3	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)-(0,20*1,00)<komin> - (0,44*0,70)<słup> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)<wnęki podokienne>	4.8				
wo=4.32	1	(2,95*1,50) - (0,20*1,60)<komin> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.16				

[POZYCJA]
id=591
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0114-01	0-39	0114-01		0
na=Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=79.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Zagruntowanie podłoża posadzek pomieszczeń sanitarnych warstwą sczepną, na bazie wolnej od rozpuszczalników dyspersji tworzywa sztucznego.		
wo=31.13	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> + (2,95*2,83)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.13				
wo=22.19	1	(2,95*2,40)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna> + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.14				
wo=7.17	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.15				
wo=18.69	1	(2,38*2,80)+(0,83*0,15)*2<wnęki podokienne> + (4,16*2,80)+(0,83*0,15)<wnęka podokienna>	4.20				

[POZYCJA]
id=592
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0115-01	0-39	0115-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=79.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Izolacja posadzek elastyczną płynną folią na bazie dyspersji tworzyw sztucznych.		
wo=31.13	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> + (2,95*2,83)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.13				
wo=22.19	1	(2,95*2,40)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna> + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.14				
wo=7.17	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.15				
wo=18.69	1	(2,38*2,80)+(0,83*0,15)*2<wnęki podokienne> + (4,16*2,80)+(0,83*0,15)<wnęka podokienna>	4.20				

[POZYCJA]
id=128
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0604-05	C-2	0604-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=439.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie masy jastrychowej, rozłożenie i zagęszczenie w warstwie 40 mm, wyrównanie powierzchni 		
wo=59.96	1	(6,54*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)-(0,20*0,80)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.1				
wo=31.2	1	(6,54*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.2				
wo=61.54	1	(6,54*9,47) - (1,60*0,31)<komin>-(0,20*0,60) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.3				
wo=31.42	1	(6,54*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.4				
wo=62.22	1	(6,54*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.5				
wo=30	1	(6,54*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.6				
wo=30.66	1	(6,54*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.7				
wo=47.3	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)-(0,20*1,00)<komin> - (0,44*0,70)<słup> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)<wnęki podokienne>	4.8				
wo=31.13	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> + (2,95*2,83)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.13				
wo=22.19	1	(2,95*2,40)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna> + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.14				
wo=7.17	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.15				
wo=4.32	1	(2,95*1,50) - (0,20*1,60)<komin> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.16				
wo=19.95	1	(2,83*2,80)+(0,83*0,15)*2<wnęki podokienne> + (4,16*2,80)+(0,83*0,15)<wnęka podokienna>	4.20				

[POZYCJA]
id=129
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0604-06	C-2	0604-06		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=-439.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie masy jastrychowej, rozłożenie i zagęszczenie w warstwie 40 mm, wyrównanie powierzchni. Wsp. 0,5 do nakładów R,M i S		
ko=	Obmiar prac jak w pozycji:		
wo=-439.06	1	-#p140					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=0.5		0,5
ws=0.5		0,5

[POZYCJA]
id=350
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2010-12	0-14	2010-12		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=121.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż konstrukcji ścianek wytłumiających dźwiękoszczelnych instalowanych po stronie wewnętrznej pomieszczeń wzdłuż korytarzy komunikacyjnych. Ruszt konstrukcji stalowej wypełniony płytami wełny mineralnej szklanej akustycznej o gęstości 80-120 kg/m3 o grubości 100 mm przeznaczonej do izolacji ścian działowych. Konstrukcja zamknięta dwuwarstwowo płytą gipsowo - kartonową gr. 12,5 mm.		
wo=26.89	1	(10,14 - (0,31+0,20)<komin> - (0,35*2)<słupy>)*3,27 - (1,10*2,10)<D6>	4.1				
wo=9.49	1	(4,83 - 0,31<komin> - (0,35*2)<słupy>)*3,27 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.2				
wo=21.42	1	(9,47 - (0,31+0,20)<komin> - (0,35*2)-0,70<słupy>)*3,27 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.3				
wo=10.67	1	(4,88 - (0,35*2)<słupy>)*3,27 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.4				
wo=23.12	1	(9,48 - (0,35*2)-0,70<słupy>)*3,27 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.5				
wo=9.65	1	(4,57 - (0,35*2)<słupy>)*3,27 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.6				
wo=10.01	1	((4,52+0,50) - (0,35+0,60)<słupy>)*3,27 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.7				
wo=10.43	1	(4,20*3,27) - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.8				

[POZYCJA]
id=132
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0605-02	C-2	0605-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=393.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wyznaczenie poziomów i zastabilizowanie, przygotowanie zaprawy, rozłożenie zaprawy na uprzednio zagruntowanym podłożu, ściągnięcie za pomocą rakli, odpowietrzenie warstwy za pomocą wałka kolczastego, uprzątnięcie stanowiska pracy, pielęgnacja		
wo=59.96	1	(6,54*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)-(0,20*0,80)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.1				
wo=30.62	1	(6,42*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.2				
wo=60.41	1	(6,42*9,47) - (1,60*0,31)<komin>-(0,20*0,60) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.3				
wo=30.83	1	(6,42*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.4				
wo=61.09	1	(6,42*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne>	4.5				
wo=29.45	1	(6,42*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.6				
wo=30.12	1	(6,42*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna>	4.7				
wo=47.3	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)-(0,20*1,00)<komin> - (0,44*0,70)<słup> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)<wnęki podokienne>	4.8				
wo=16.79	1	(2,775*5,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.17				
wo=13.98	1	(2,775*4,90) - (0,20*0,20)<komin> + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.18				
wo=12.5	1	2,775*4,505	4.19				

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-01	2-02	0123-01		1
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/4 ceg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=30.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obudowa pionów przewodów wentylacyjnych wewnątrz pomieszczeń cegłą dziurawką.		
wo=8.21	1	(1,08+0,35+1,08)*3,27	4.1				
wo=3.14	1	(0,28+0,68)*3,27	4.3				
wo=5.82	1	(0,35+1,08+0,35)*3,27	4.8				
wo=6.41	1	(0,28+1,68)*3,27	4.16				
wo=5.1	1	(0,28+1,28)*3,27	4.17				
wo=1.83	1	(0,28+0,28)*3,27	4.18				

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Obsadzenie nowych kratek wentylacji grawitacyjnej z PVC o wym.14x21cm b/żaluz.		
wo=1	1	1	4.1				
wo=1	1	1	4.2				
wo=4	1	4	4.3				
wo=1	1	1	4.4				
wo=2	1	2	4.5				
wo=1	1	1	4.6				
wo=2	1	2	4.7				
wo=2	1	2	4.8				
wo=1	1	1	4.13				
wo=1	1	1	4.14				
wo=1	1	1	4.15				
wo=1	1	1	4.16				
wo=1	1	1	4.17				
wo=1	1	1	4.18				
wo=1	1	1	4.19				
wo=1	1	1	4.20				

[POZYCJA]
id=117
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1025-03	2-02	1025-03		1
mpn=_1211
na=Ościeżnice stalowe '90' dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż ościeżnic drzwiowych dla drzwi wejściowych o wymiarze w świetle ościeżnicy 90 cm.		
wo=1	1	1<przejściowe>	4.13				
wo=1	1	1<przejściowe>	4.14				
wo=2	1	1<wejściowe>+1<przejściowe>	4.20				

[POZYCJA]
id=118
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-02	2-02	1018-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Naświetla z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=8.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obsadzenie ościeżnicy naświetli stałych N1 wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. Stolarka naświetli jednoramowa w kolorze białym szklona szybą jednokomorową. Naświetla przekazuje Inwestor.		
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.2				
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.4				
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.6				
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.13				
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.14				
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.16				
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.17				
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.18				
wo=0.9	1	1,00*0,90	4.19				

[POZYCJA]
id=119
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1018-02	2-02	1018-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Naświetla z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=4.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obsadzenie ościeżnicy naświetli stałych N2 wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu. Stolarka naświetli jednoramowa w kolorze białym szklona szybą jednokomorową. Naświetla przekazuje Inwestor.		
wo=0.99	1	1,10*0,90	4.3				
wo=0.99	1	1,10*0,90	4.5				
wo=0.99	1	1,10*0,90	4.7				
wo=0.99	1	1,10*0,90	4.8				
wo=0.99	1	1,10*0,90	4.15				

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=113.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Tynk ościeży otworu drzwi wejściowych i przejściowych		
wo=5.2	1	2,05*2+1,10	4.1				
wo=7	1	3,00*2+1,00	4.2				
wo=7.1	1	3,00*2+1,10	4.3				
wo=7	1	3,00*2+1,00	4.4				
wo=7.1	1	3,00*2+1,10	4.5				
wo=7	1	3,00*2+1,00	4.6				
wo=7.1	1	3,00*2+1,10	4.7				
wo=7.1	1	3,00*2+1,10	4.8				
wo=12.1	1	(3,00*2+1,00) + (2,05*2+1,00)	4.13				
wo=12.1	1	(3,00*2+1,00) + (2,05*2+1,00)	4.14				
wo=7.1	1	3,00*2+1,10	4.15				
wo=7	1	3,00*2+1,00	4.16				
wo=7	1	3,00*2+1,00	4.17				
wo=7	1	3,00*2+1,00	4.18				
wo=7	1	3,00*2+1,00	4.19				

[POZYCJA]
id=121
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-03	4-01	0708-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=5.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Tynk ościeży otworu drzwi wejściowych		
wo=5.1	1	2,05*2+1,00	4.20				

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0716-02	4-01	0716-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=85.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie powierzchni do tynkowania. Zamurowanie w ścianach dziur po przebiciach. Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.1310		
ko=	Tynki na pow. ścian po skutej glazurze. Obmiar prac jak w pozycji:		
wo=30.96	1	#p96					
ko=	Tynki na pow. domurowanych i przemurowanych otworów okiennych i drzwiowych. Obmiar prac jak w pozycjach:		
wo=44.72	1	(#p129+#p130)*2<strony>					
ko=	Tynki na pow. uzupełnionych przewodów wentylacyjnych		
wo=9.9	1	(3,30*1,50)*2<strony>	4.4				

[POZYCJA]
id=123
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=205.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Tynk na pow. nowych ścianek działowych. Obmiar prac jak w pozycji:		
wo=9.38	1	#p131*2<strony>					
wo=100.38	1	#p132*2<strony>					
wo=95.38	1	#p133*2<strony>					

[POZYCJA]
id=365
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoża tynkowe - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=591.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.		
wo=57.9	1	(6,42*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)-(0,20*0,80)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.1				
wo=30.2	1	(6,42*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.2				
wo=59.57	1	(6,42*9,47) - (1,60*0,31)<komin>-(0,20*0,60) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy>	4.3				
wo=30.41	1	(6,42*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.4				
wo=60.25	1	(6,42*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy>	4.5				
wo=29.03	1	(6,42*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.6				
wo=29.7	1	(6,42*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy>	4.7				
wo=46.67	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)-(0,20*1,00)<komin> - (0,44*0,70)<słup>	4.8				
wo=30.5	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went> + (2,95*2,83)	4.13				
wo=21.56	1	(2,95*2,40) + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>	4.14				
wo=6.96	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went>	4.15				
wo=4.1	1	(2,95*1,50) - (0,20*1,60)<komin>	4.16				
wo=16.37	1	2,775*5,90	4.17				
wo=13.56	1	(2,775*4,90) - (0,20*0,20)<komin>	4.18				
wo=12.5	1	2,775*4,505	4.19				
wo=18.31	1	(2,38*2,80) + (4,16*2,80)	4.20				
ko=			
wo=46.22	1	9,08*5,09	4.21+4.22				
wo=77.89	1	1,58*49,30	4.12				

[POZYCJA]
id=366
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoża tynkowe - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1050.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.		
wo=64.7	1	(6,42*2+10,14)*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2	4.1				
wo=53.97	1	(6,42*2+4,83)*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25	4.2				
wo=65.34	1	(6,42*2+9,47)*3,27 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2	4.3				
wo=38.19	1	(6,42*2+4,88)*2,37 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25	4.4				
wo=65.37	1	(6,42*2+9,48)*3,27 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2	4.5				
wo=53.12	1	(6,42*2+4,57)*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25	4.6				
wo=52.96	1	(6,42*2+4,52)*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25	4.7				
wo=71.43	1	(6,54+7,28)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (4,20*3,27)<g-k>	4.8				
wo=81.95	1	(2,95+7,60*2)*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*2,10)<D4> + (2,95+2,95*2)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25	4.13				
wo=21.83	1	(2,95+2,40*2)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D4>	4.14				
wo=20.96	1	(2,95+2,45*2)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,10*3,00)<D7+N2>	4.15				
wo=15.04	1	(2,95+1,50*2)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.16				
wo=25.54	1	(2,775+5,90)*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2	4.17				
wo=13.2	1	(4,90*3,27) - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2	4.18				
wo=15.11	1	4,62*3,27	4.19				
wo=56.82	1	(2,38*2+2,80)*3,27 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,00*2,10)<D4>+(2,10*2+1,00)*0,40 + (4,16*2+2,80)*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2	4.20				
ko=			
wo=272.39	1	(1,58+49,30*2)*3,27 - (1,00*3,00)*8<D1+N1> - (1,10*3,00)*6<D6+N2> - (1,00*3,00)*2<D4+N1> - (1,10*3,00)<D7+N2> - (1,00*2,10)<D15>	4.12				
wo=62.21	1	(9,08*2+5,09)*3,27 - (1,40*1,96)*3<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*3 - (1,00*2,10)<D4> - (1,10*2,10)<D6> - (1,58*3,27)	4.21+4.22				

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2003-05 z.sz. 5.1. 9929 	2-02	2003-05	 z.sz. 5.1. 9929 	1
mpn=38:0:0958,60,101211
na=Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=7.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Zabudowa stelaży nośnych systemu montażowego pisuarów. Zabudowa konstrukcji płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr. 12,5 mm.		
wo=3.63	1	(3,10*1,00)+(3,10*0,17)<osłona górna>	4.13				
wo=3.81	1	(3,10*1,00)+(1,00*0,18)<osłona boczna>+(3,10*0,17)<osłona górna>	4.20				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
mpn=_1211
na=Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=11.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obudowa pionów instalacji kanalizacyjnej płytami g-k wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszczie stalowym.		
wo=1.31	1	(0,20+0,20)*3,27	4.8 - K9				
wo=1.31	1	(0,20+0,20)*3,27	4.13 - K8				
wo=1.31	1	(0,20+0,20)*3,27	4.14 - K7				
wo=1.31	1	(0,20+0,20)*3,27	4.15 - K6				
wo=1.96	1	(0,20*2+0,20)*3,27	4.15 - K5				
wo=1.31	1	(0,20+0,20)*3,27	4.17 - K4				
wo=1.96	1	(0,20*2+0,20)*3,27	4.20 - K2				
wo=1.31	1	(0,20+0,20)*3,27	4.20 - K1				

[POZYCJA]
id=135
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-05	2-02	2004-05		1
mpn=_1211
na=Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obudowa poziomów nadposadzkowych instalacji kanalizacyjnej płytami g-k wodoodpornymi gr. 12,5 mm na ruszczie stalowym.		
wo=1.32	1	(0,20+0,20)*(2,70+0,60)	4.13				
wo=2	1	(0,20+0,20)*5,00	4.14				
wo=0.88	1	(0,20+0,20)*2,20	4.20				

[POZYCJA]
id=363
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-01	0-12	1118-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 25 x 25cm, układanych metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=82.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie posadzek z płytek układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki układane z wyprofilowanym spadkiem kopertowym w kierunku wpustów posadzkowych. Płytki posadzkowe w ilości 102,25 m2 przekazuje Inwestor.		
wo=30.57	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> - (3,10*0,18)<zabudowa konstr. pis>  + (2,95*2,83)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.13				
wo=22.19	1	(2,95*2,40)+(0,15*1,40)<wnęka podokienna> + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne>	4.14				
wo=7.17	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.15				
wo=4.32	1	(2,95*1,50) - (0,20*1,60)<komin> + (0,15*1,40)<wnęka podokienna>	4.16				
wo=18.13	1	(2,38*2,80)+(0,83*0,15)*2<wnęki podokienne> - (3,10*0,18)<zabudowa konstr. pis>  + (4,16*2,80)+(0,83*0,15)<wnęka podokienna>	4.20				

[POZYCJA]
id=920
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=62.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie posadzek z płytek grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o V stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-5 ilość obrotów 2600, stopień antypoślizg R-10, odporność na plamienie kl. 5), układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasnych beżowych, wg uzgodnienia z Inwestorem. W hallach i na powierzchniach ruchu gres jednokolorowy beżowo-szary zróżnicowany pod względem faktury (matowy i polerowany) w układzie prostym. Płytki w rozmiarach 60x60 i 30x30 układane przemiennie wg graficznego projektu wykonawczego. Nie przewiduje się układania płytek we wzory.		
wo=78.39	0	(1,58*49,30) + (0,50*1,00)<próg drzwi>	4.12				
wo=45.82	0	(8,78*5,09) + (0,15*1,40)*3<wnęki podokienne> + (0,50*1,00)<próg drzwi>	4.21+4.22				
scn=124.21	0					
wo=62.1	1	124,21*0,5<procentowy udział płytek 30x30>					

[POZYCJA]
id=921
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-07	AT-23	0206-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=62.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie posadzek z płytek grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o V stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-5 ilość obrotów 2600, stopień antypoślizg R-10, odporność na plamienie kl. 5), układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasnych beżowych, wg uzgodnienia z Inwestorem. W hallach i na powierzchniach ruchu gres jednokolorowy beżowo-szary zróżnicowany pod względem faktury (matowy i polerowany) w układzie prostym. Płytki w rozmiarach 60x60 i 30x30 układane przemiennie wg graficznego projektu wykonawczego. Nie przewiduje się układania płytek we wzory.		
wo=78.39	0	(1,58*49,30) + (0,50*1,00)<próg drzwi>	4.12				
wo=45.82	0	(8,78*5,09) + (0,15*1,40)*3<wnęki podokienne> + (0,50*1,00)<próg drzwi>	4.21+4.22				
scn=124.21	0					
wo=62.1	1	124,21*0,5<procentowy udział płytek 60x60>					

[POZYCJA]
id=756
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0102-01	AT-23	0102-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=12.98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Podział powierzchni okładzin ceramicznych o pow. większej od 6,0x6,0 m lub ciągach dłuższych od 6,0 m profilami dylatacyjnymi dzielącymi okładziny posadzkowe.		
wo=12.98	1	(49,30/6,00)*1,58	4.12				

[POZYCJA]
id=594
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=101.05
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie w ciągach komunikacyjnych cokolików z gresu  technicznego grubości min. 8,5 mm. Cokoliki układane na warstwie kleju przeznaczonego na podłoża krytyczne. Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Płytki posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasnych beżowych, wg. uzgodnienia z Inwestorem.		
wo=81.48	1	(1,58+49,30*2) - (1,00*8)<D1> - (1,10*6)<D6> - (1,00*2)<D4> - 1,10<D7> - 1,00<D15>	4.12				
wo=19.57	1	(9,08*2+5,09) - 1,00<D4> - 1,10<D6> - 1,58<korytarz>	4.21+4.22				

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0507-04	7	0507-04		1
mpn=_1211
na=Progi i listwy osłaniające mosiężne
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=17.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wykończenie wykładzin posadzkowych w miejscach łączeń, progach drzwi wejściowych i przejściowych listwą osłaniającą mosiężną, łączącą w sposób estetyczny różne typy okładzin.		
wo=1.1	1	1,10	4.1				
wo=1	1	1,00	4.2				
wo=1.1	1	1,10	4.3				
wo=1	1	1,00	4.4				
wo=1.1	1	1,10	4.5				
wo=1	1	1,00	4.6				
wo=1.1	1	1,10	4.7				
wo=1.1	1	1,10	4.8				
wo=1	1	1,00	4.12				
wo=1	1	1,00	4.13				
wo=1	1	1,00	4.14				
wo=1.1	1	1,10	4.15				
wo=1	1	1,00	4.16				
wo=1	1	1,00	4.17				
wo=1	1	1,00	4.18				
wo=1	1	1,00	4.19				
wo=1	1	1,00	4.20				

[POZYCJA]
id=138
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x33 cm na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=190.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie okładzin ściennych z płytek szkliwionych układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne. Płytki ścienne w ilości 186,00 m2 przekazuje Inwestor.		
wo=63.36	1	(2,96+7,60)*2*2,05 + (3,10*0,18)<zabud. konstr. pis> - (1,00*2,05)<drzwi> - (1,40*1,15)*3<okna>+(1,15*2)*0,36*3<ościeża> + (1,23*2,05)*2<komin went> + (2,96+2,83)*2*2,05 - (1,00*2,05)*2<drzwi> - (1,40*1,15)<okno>+(1,15*2)*0,36<ościeże>	4.13				
wo=46.12	1	(2,96+2,40)*2*2,05 - (1,00*2,05)*2<drzwi> - (1,40*1,15)<okno>+(1,15*2)*0,36<ościeże> + (2,96+5,00)*2*2,05 - (1,00*2,05)<drzwi> - (1,40*1,15)*2<okna>+(1,15*2)*0,36*2<ościeża>	4.14				
wo=19.14	1	(2,96+2,45)*2*2,05 - (1,10*2,05)<drzwi> - (1,40*1,15)<okno>+(1,15*2)*0,36<ościeże>	4.15				
wo=15.25	1	(2,96+1,50)*2*2,05 - (1,10*2,05)<drzwi> - (1,40*1,15)<okno>+(1,15*2)*0,36<ościeże>	4.16				
wo=46.52	1	(2,38+2,80)*2*2,05 - (1,00*2,05)<drzwi>+(2,05*2)*0,30<ościeże> - (0,83*1,15)<okno>+(1,15*2)*0,36<ościeże> + (4,16+2,80)*2*2,05 - (1,00*2,05)<drzwi> - (0,83*1,15)*2<okna>+(1,15*2)*2*0,36<ościeża>	4.20				

[POZYCJA]
id=139
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-22 0103-02	AT-22	0103-02		1
mpn=1211
na=Wiercenie otworów o średnicy do 15 mm w okładzinach ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wywiercenie w płytkach ceramicznych otworów dla przyłączy wodnych armatury naściennej.		
wo=12	1	(2*3)<bateria umywalkowa> + 4<pisuar> + 2<płuczka wc>	4.13				
wo=10	1	(2*3)<bateria umywalkowa> + 4<płuczka wc>	4.14				
wo=3	1	(2*1)<bateria umywalkowa> + 1<płuczka wc>	4.15				
wo=2	1	(2*1)<bateria umywalkowa>	4.16				
wo=8	1	(2*2)<bateria umywalkowa> + 2<płuczka wc> + 2<pisuar>	4.20				

[POZYCJA]
id=140
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0103-03	AT-22	0103-03		1
mpn=_1211
na=Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wycinanie w płytkach ceramicznych otworów dla przyłączy odpływowych armatury naściennej.		
wo=7	1	3<odpływ umywalki> + 4<odpływ pisuaru>	4.13				
wo=3	1	3<odpływ umywalki>	4.14				
wo=1	1	1<odpływ umywalki>	4.15				
wo=1	1	1<odpływ umywalki>	4.16				
wo=2	1	2<odpływ umywalki>	4.20				

[POZYCJA]
id=141
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0103-03	AT-22	0103-03		1
mpn=_1211
na=Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wycinanie w płytkach gresowych posadzkowych otworów dla przyłączy odpływowych muszli sanitariatów oraz odpływów wpustów podłogowych.		
wo=4	1	3<muszla sanitariatu>+1<wpust>	4.13				
wo=5	1	4<muszla sanitariatu>+1<wpust>	4.14				
wo=2	1	1<muszla sanitariatu>+1<wpust>	4.15				
wo=4	1	2<muszla sanitariatu>+2<wpust>	4.20				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1.5		1,5
ws=1.5		1,5

[POZYCJA]
id=142
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=593.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie podłoża i przygotowanie zaprawy gipsowej. Ręczne nałożenie warstw gładzi na podłoże, wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni wyprawy na gładko.		
wo=57.9	1	(6,42*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)-(0,20*0,80)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.1				
wo=30.2	1	(6,42*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.2				
wo=59.57	1	(6,42*9,47) - (1,60*0,31)<komin>-(0,20*0,60) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy>	4.3				
wo=30.41	1	(6,42*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.4				
wo=60.25	1	(6,42*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy>	4.5				
wo=29.03	1	(6,42*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.6				
wo=29.7	1	(6,42*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy>	4.7				
wo=46.67	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)-(0,20*1,00)<komin> - (0,44*0,70)<słup>	4.8				
wo=30.5	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went> + (2,95*2,83)	4.13				
wo=21.56	1	(2,95*2,40) + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>	4.14				
wo=6.96	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went>	4.15				
wo=4.1	1	(2,95*1,50) - (0,20*1,60)<komin>	4.16				
wo=17.05	1	2,89*5,90	4.17				
wo=14.12	1	(2,89*4,90) - (0,20*0,20)<komin>	4.18				
wo=13.35	1	2,89*4,62	4.19				
wo=18.31	1	(2,38*2,80) + (4,16*2,80)	4.20				
ko=			
wo=77.89	1	1,58*49,30	4.12				
wo=46.22	1	9,08*5,09	4.21+4.22				

[POZYCJA]
id=143
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=1103.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie podłoża i przygotowanie zaprawy gipsowej. Ręczne nałożenie warstw gładzi na podłoże, wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni wyprawy na gładko. Obsadzenie zabezpieczeń naroży wypukłych. Gładzie gipsowe powyżej okładzin glazury naściennej.		
wo=102.61	1	(6,42+10,14)*2*3,27+(1,08*3,27)*2<komin> - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*2,10)<D6>	4.1				
wo=66.77	1	(6,42+4,83)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.2				
wo=105.43	1	(6,42+9,47)*2*3,27+(1,90*3,27)*2<komin> - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.3				
wo=46.75	1	(6,42+4,88)*2*2,37 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.4				
wo=93.07	1	(6,42+9,48)*2*3,27 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.5				
wo=65.07	1	(6,42+4,57)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.6				
wo=67.71	1	(6,42+5,02)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.7				
wo=81.86	1	(6,54+7,28)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.8				
wo=39.85	1	(2,95+7,60)*2*1,22 + (2,83+2,95)*2*1,22	4.13				
wo=32.45	1	(2,95+2,40)*2*1,22 + (2,95+5,00)*2*1,22	4.14				
wo=13.18	1	(2,95+2,45)*2*1,22	4.15				
wo=10.86	1	(2,95+1,50)*2*1,22	4.16				
wo=51.66	1	(2,89+5,90)*2*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.17				
wo=45.12	1	(2,89+4,90)*2*3,27  - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.18				
wo=46.12	1	(2,89+4,62)*2*3,27 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.19				
wo=22.79	1	(2,38*2+2,80)*1,22 + (4,16*2+2,80)*1,22	4.20				
ko=			
wo=272.09	1	(1,58+49,30*2)*3,27 - (1,00*3,00)*7<D1+N1> - (1,10*3,00)*7<D6+N2> - (1,00*3,00)*2<D4+N1> - (1,10*3,00)<D7+N2> - (1,00*2,10)<D15>	4.12				
wo=62.21	1	(9,08*2+5,09)*3,27 - (1,40*1,96)*3<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*3 - (1,00*2,10)<D4> - (1,10*2,10)<D6> - (1,58*3,27)	4.21+4.22				
ko=			
ko=	Ilość obmiarowa pomniejszona o powierzchnie zabudów ścian płyta gipsowo-kartonową - obmiar jak w pozycji;		
wo=-121.68	1	-#p142					

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=702.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym.		
wo=57.9	1	(6,42*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)-(0,20*0,80)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.1				
wo=30.2	1	(6,42*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.2				
wo=59.57	1	(6,42*9,47) - (1,60*0,31)<komin>-(0,20*0,60) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy>	4.3				
wo=30.41	1	(6,42*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.4				
wo=60.25	1	(6,42*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy>	4.5				
wo=29.03	1	(6,42*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy>	4.6				
wo=29.7	1	(6,42*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy>	4.7				
wo=46.67	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)-(0,20*1,00)<komin> - (0,44*0,70)<słup>	4.8				
wo=30.5	1	(2,95*7,60)-(0,90*0,30)<komin went> + (2,95*2,83)	4.13				
wo=21.56	1	(2,95*2,40) + (2,95*5,00)-(0,90*0,30)<komin went>	4.14				
wo=6.96	1	(2,95*2,45) - (0,90*0,30)<komin went>	4.15				
wo=4.1	1	(2,95*1,50) - (0,20*1,60)<komin>	4.16				
wo=17.05	1	2,89*5,90	4.17				
wo=14.12	1	(2,89*4,90) - (0,20*0,20)<komin>	4.18				
wo=13.35	1	2,89*4,62	4.19				
wo=18.31	1	(2,38*2,80) + (4,16*2,80)	4.20				
ko=			
wo=77.89	1	1,58*49,30	4.12				
wo=46.22	1	9,08*5,09	4.21+4.22				
scn=593.79	1					
ko=	Malowanie ścian powyżej okładzin glazury naściennej farbą emulsyjną w kolorze białym.		
wo=39.85	1	(2,95+7,60)*2*1,22 + (2,83+2,95)*2*1,22	4.13				
wo=32.45	1	(2,95+2,40)*2*1,22 + (2,95+5,00)*2*1,22	4.14				
wo=13.18	1	(2,95+2,45)*2*1,22	4.15				
wo=22.79	1	(2,38*2+2,80)*1,22 + (4,16*2+2,80)*1,22	4.20				
scn=108.27	1					

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04	2-02	1505-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=702.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym.		
ko=	Obmiar jak w pozycji:		
wo=702.06	1	#p170					

[POZYCJA]
id=306
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=615.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian farbą akrylową w kolorze pastelowym.		
wo=102.61	1	(6,42+10,14)*2*3,27+(1,08*3,27)*2<komin> - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*2,10)<D6>	4.1				
wo=66.77	1	(6,42+4,83)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.2				
wo=105.43	1	(6,42+9,47)*2*3,27+(1,90*3,27)*2<komin> - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.3				
wo=46.75	1	(6,42+4,88)*2*2,37 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.4				
wo=93.07	1	(6,42+9,48)*2*3,27 - (2,80*1,96)*2<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25*2 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.5				
wo=65.07	1	(6,42+4,57)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.6				
wo=67.71	1	(6,42+5,02)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.7				
wo=81.86	1	(6,54+7,28)*2*3,27 - (2,80*1,96)<O6>+(1,96*2+2,80)*0,25 - (1,40*1,96)<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.8				
wo=10.86	1	(2,95+1,50)*2*1,22	4.16				
wo=51.66	1	(2,89+5,90)*2*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.17				
wo=45.12	1	(2,89+4,90)*2*3,27 - (1,40*1,96)*2<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*2 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.18				
ko=			
ko=	Ilość obmiarowa pomniejszona o powierzchnie malowanych zabudów ścian płyta gipsowo-kartonową - obmiar jak w pozycji;		
wo=-121.68	1	-#p174					

[POZYCJA]
id=307
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04	2-02	1505-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=615.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian farbą akrylową w kolorze pastelowym.		
ko=	Obmiar jak w pozycji:		
wo=615.23	1	#p172					

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-05	2-02	1505-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=121.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian gipsowo-kartonowych farbą akrylową w kolorze pastelowym.		
wo=26.89	1	(10,14 - (0,31+0,20)<komin> - (0,35*2)<słupy>)*3,27 - (1,10*2,10)<D6>	4.1				
wo=9.49	1	(4,83 - 0,31<komin> - (0,35*2)<słupy>)*3,27 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.2				
wo=21.42	1	(9,47 - (0,31+0,20)<komin> - (0,35*2)-0,70<słupy>)*3,27 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.3				
wo=10.67	1	(4,88 - (0,35*2)<słupy>)*3,27 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.4				
wo=23.12	1	(9,48 - (0,35*2)-0,70<słupy>)*3,27 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.5				
wo=9.65	1	(4,57 - (0,35*2)<słupy>)*3,27 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.6				
wo=10.01	1	((4,52+0,50) - (0,35+0,60)<słupy>)*3,27 - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.7				
wo=10.43	1	(4,20*3,27) - (1,10*3,00)<D6+N2>	4.8				

[POZYCJA]
id=309
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-06	2-02	1505-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=121.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian gipsowo-kartonowych farbą akrylową w kolorze pastelowym.		
ko=	Obmiar jak w pozycji:		
wo=121.68	1	#p174					

[POZYCJA]
id=595
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1519-02	2-02	1519-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=380.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian farbą silikonową w kolorze pastelowym.		
wo=46.12	1	(2,89+4,62)*2*3,27 - (1,00*3,00)<D1+N1>	4.19				
wo=272.39	1	(1,58+49,30*2)*3,27 - (1,00*3,00)*8<D1+N1> - (1,10*3,00)*6<D6+N2> - (1,00*3,00)*2<D4+N1> - (1,10*3,00)<D7+N2> - (1,00*2,10)<D15>	4.12				
wo=62.21	1	(9,08*2+5,09)*3,27 - (1,40*1,96)*3<O1>+(1,96*2+1,40)*0,25*3 - (1,00*2,10)<D4> - (1,10*2,10)<D6> - (1,58*3,27)	4.21+4.22				

[POZYCJA]
id=311
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-02	2-02	1123-02		0
mpn=_121:0,09
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=418.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie w pomieszczeniach wykładziny obiektowej podłogowej rulonowej winylowej homogenicznej o klasie użytkowej PN EN 649, grubości wykładziny 2,0 mm i grubości warstwy użytkowej 0,8 mm, o masie powierzchniowej 3100 g/m2, ścieralności grupa T, właściwościach antyelektrostatycznych PN EN 435, trudnozapalnej (PN-B-02854),o powierzchni zabezpieczonej i wzmocnionej PUR (poliuretan). Wykładziny klejone do podłoża na całej powierzchni z wyłożeniem cokolików naściennych na wys. 10 cm. Wzór wykładzin z palety producenta wg wyboru Inwestora.		
ko=	Obmiar pomieszczeń wg. wykazu jak w PT		
wo=62.16	1	(6,42*10,14)-(5,31*1,22) - (0,80*0,31)-(0,20*0,80)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> + ((6,42+10,14)*2 + (1,08*2) - 1,10)*0,10	4.1				
wo=32.77	1	(6,42*4,83) - (1,60*0,31)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna> + ((6,42+4,83)*2 - 1,00)*0,10	4.2				
wo=63.79	1	(6,42*9,47) - (1,60*0,31)<komin>-(0,20*0,60) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne> + ((6,42+9,47)*2 + (1,60*2) - 1,10)*0,10	4.3				
wo=32.99	1	(6,42*4,88) - (2,90*0,21)<komin> - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna> + ((6,42+4,88)*2 - 1,00)*0,10	4.4				
wo=64.16	1	(6,42*9,48) - (0,44*0,35)*2-(0,44*0,70)<słupy> + (0,15*2,80)*2<wnęki podokienne> + ((6,42+9,48)*2 - 1,10)*0,10	4.5				
wo=31.55	1	(6,42*4,57) - (0,44*0,35)*2<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna> + ((6,42+4,57)*2 - 1,00)*0,10	4.6				
wo=31.2	1	(6,42*4,52)+(2,20*0,50) - (0,44*0,35)-(0,44*0,60)<słupy> + (0,15*2,80)<wnęka podokienna> + ((6,42+4,52)+(0,50*2) - 1,10)*0,10	4.7				
wo=50.37	1	(6,54*7,28) - (1,40*0,31)-(0,20*1,00)<komin> - (0,44*0,70)<słup> + (0,15*2,80)+(0,15*1,40)<wnęki podokienne> + ((6,54+7,28)*2 + (0,30+1,80)*2 - 1,10)*0,10	4.8				
wo=19.13	1	(2,89*5,90) + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> + ((2,89+5,90)*2 - 1,00)*0,10	4.17				
wo=16	1	(2,89*4,90) - (0,20*0,20)<komin> + (0,15*1,40)*2<wnęki podokienne> + ((2,89+4,90)*2 - 1,00)*0,10	4.18				
wo=14.75	1	2,89*4,62 + ((2,89+4,62)*2 - 1,00)*0,10	4.19				

[POZYCJA]
id=312
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-04	2-02	1123-04		1
mpn=1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=418.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Obmiar prac jak w pozycjach:		
wo=418.87	1	#p177					

[POZYCJA]
id=147
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2058-01	AT-02	2058-01		1
mpn=1211
na=Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzane w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych, laminowanych, okleina CPL olcha, grubość muru 95 - 115 mm dla skrzydeł drzwiowych D1.		
wo=1	1	1	4.16				
ko=	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych, laminowanych, okleina CPL olcha, grubość muru 95 - 115 mm dla skrzydeł drzwiowych D4. Ościeżnice wzmocnione pod montaż samozamykacza.		
wo=1	1	1	4.13				
wo=1	1	1	4.14				
ko=	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych, laminowanych, okleina CPL olcha, grubość muru 95 - 115 mm dla skrzydeł drzwiowych D7. Ościeżnice wzmocnione pod montaż samozamykacza.		
wo=1	1	1	4.15				

[POZYCJA]
id=313
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2058-01	AT-02	2058-01		1
mpn=1211
na=Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzane w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych, laminowanych, okleina CPL olcha, grubość muru 140 - 160 mm dla skrzydeł drzwiowych D1.		
wo=1	1	1	4.17				
wo=1	1	1	4.18				
wo=1	1	1	4.19				

[POZYCJA]
id=254
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2058-01	AT-02	2058-01		1
mpn=1211
na=Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzane w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych, laminowanych, okleina CPL olcha, grubość muru 260 - 280 mm		
wo=1	1	1	4.1				
wo=1	1	1	4.2				
wo=1	1	1	4.3				
wo=1	1	1	4.4				
wo=1	1	1	4.5				
wo=1	1	1	4.6				
wo=1	1	1	4.7				
wo=1	1	1	4.8				

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=11.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Spasowanie i zawieszenie skrzydeł drzwi z małą ramką wejściowych do pomieszczeń sanitariatów. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną 'CPL-0,2' olcha, wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem, kratkę, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. Kierunek otwierania skrzydeł wg PT.		
ko=	Drzwi D4		
wo=3.83	1	(0,944*2,03)*2<szt>	4.13				
wo=3.83	1	(0,944*2,03)*2<szt>	4.14				
wo=3.83	1	(0,944*2,03)*2<szt>	4.20				

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe 100 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=2.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Spasowanie i zawieszenie skrzydeł drzwi z małą ramką wejściowych do pomieszczeń sanitariatów. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną 'CPL-0,2' olcha, wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem, kratkę, tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla przepływu powietrza. Kierunek otwierania skrzydeł wg PT.		
ko=	Drzwi D7		
wo=2.12	1	(1,044*2,03)*1<szt>	4.15				

[POZYCJA]
id=150
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe 90 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=13.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Spasowanie i zawieszenie na obsadzonych ościeżnicach nowych skrzydeł drzwi pełnych wejściowych do pomieszczeń. Skrzydła płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane przylgowe z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną 'CPL-0,2' olcha, o szerokości w świetle ościeżnicy "90", wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem. Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych wg. PT.		
ko=	Drzwi D1		
wo=1.92	1	(0,944*2,03)*1<szt>	4.2				
wo=1.92	1	(0,944*2,03)*1<szt>	4.4				
wo=1.92	1	(0,944*2,03)*1<szt>	4.6				
wo=1.92	1	(0,944*2,03)*1<szt>	4.16				
wo=1.92	1	(0,944*2,03)*1<szt>	4.17				
wo=1.92	1	(0,944*2,03)*1<szt>	4.18				
wo=1.92	1	(0,944*2,03)*1<szt>	4.19				

[POZYCJA]
id=255
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe 100 płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Spasowanie i zawieszenie na obsadzonych ościeżnicach nowych skrzydeł drzwi pełnych wejściowych do pomieszczeń. Skrzydła płytowe drzwi wewnętrznych konfekcjonowane przylgowe z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", okleinowane okleiną 'CPL-0,2' olcha, o szerokości w świetle ościeżnicy "100", wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowy z wkładką patentową z kompletem 3 kluczy i klamkę z szyldem. Kierunek otwierania skrzydeł drzwiowych wg. PT.		
ko=	Drzwi D6		
wo=2.12	1	(1,044*2,03)*1<szt>	4.1				
wo=2.12	1	(1,044*2,03)*1<szt>	4.3				
wo=2.12	1	(1,044*2,03)*1<szt>	4.5				
wo=2.12	1	(1,044*2,03)*1<szt>	4.7				
wo=2.12	1	(1,044*2,03)*1<szt>	4.8				

[POZYCJA]
id=151
pd=						1
mpn=_1211
na=Punktowe piktogramy naklejane
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyklejenia na drzwiach zewnętrznych toalet piktogramów informacyjnych wg zestawów i wzorów jak w załączniku.		
wo=1	1	1	4.13				
wo=1	1	1	4.14				
wo=1	1	1	4.15				
wo=1	1	1	4.20				

[POZYCJA]
id=152
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-06	AL-01	0304-06		1
mpn=_1211
na=Montaż mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż samozamykaczy z dzwignią domknięcia i regulacją siły otwierania do skrzydeł drzwiowych.		
wo=1	1	1	4.13				
wo=1	1	1	4.14				
wo=1	1	1	4.15				
wo=1	1	1	4.20				

[POZYCJA]
id=153
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-01	2-02	1029-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=40.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ścianki wygradzające kabiny sanitarne wykonane z 13mm całkowicie wodoodpornej, prasowanej płyty HPL celulozowo-żywicznej obustronnie laminowanej o delikatnej, lekko chropowatej powierzchni. Wszystkie krawędzie płyty gładko oszlifowane i łagodnie zaokrąglone promieniem R=7mm. Ramy drzwi w postaci estetycznych rur aluminiowych o średnicy 45mm, z kauczukową taśmę uszczelniającą, wyciszającą zamykanie drzwi. Szerokość drzwi: 800 i 900mm. 1310Skrzydła wyposażone w 3 zawiasy rolkowe ze stali szlachetnej, w tym jeden samozamykający, matowe lub w 7 kolorach standartowych pokryte farbami w technologii proszkowej. Zestaw zamykający po stronie wewnętrznej kabiny gałka z ryglem zamykającym drzwi, po stronie zewnętrznej drzwi w postaci gałki i rozety pokazującej: zamknięte (czerwony), otwarte (biały) z trzpieniem umożliwiającym w razie konieczności odryglowanie zamka od zewnętrz.Górna krawędź ścianek frontowych mocowana w nakrywającym owalnym profilu aluminiowym - 45x86mm, który usztywnia i stabilizuje cały front. Ścianka frontowa łączona ze ścianami bocznymi pomieszczenia aluminiowym U-profilem (22x30mm), dopuszczającym tolerancję wymiarów. Widoczne krawędzie ścianek działowych tj. górna i dolna oszlifowane i łagodnie zaokrąglone promieniem R=20mm. Ze ścianą tylnią pomieszczenia i ściankami frontowymi łączone są aluminiowym U-profilem (22x30mm). Do długości 1600mm są jednoczęściowe, natomiast powyżej 1600mm dwuczęściowe łączone pionowym aluminiowym H-profilem - 45mm, mocowanym do posadzki stopką aluminiową o średnicy 40mm z rozetką regulacji wysokości. Dolna krawędź ścianki na wysokości 150 mm od poziomu posadzki. Górna krawędź ścianki działowej wpuszczona w profil nakrywający (45x86mm) usztywniający całą ściankę działową pomiędzy kabinami. Stopki rurkowe profile aluminiowe o średnicy 40mm w naturalnym kolorze aluminium, anodowane lub pokryte farbami w technologii proszkowej. Rozetki nylonowe odporne na uderzenia i porysowanie. Stopki z możliwością regulacji wysokości. Do podłogi mocowane dwoma śrubami 8mm. Górą, stopka wpuszczona w pionowy profil aluminiowy ścianki frontowej. Kolory ścianek, profili i zawiasów do wyboru przez Inwestora.1310		
wo=14.25	1	(4,50*1,95)<z drzwiami szer. '90'> + (1,23*1,95)*2+(0,35*1,95)<przegroda kabin>	4.13				
wo=16.95	1	(5,00*1,95)<z drzwiami szer. '90'> + (1,23*1,95)*3<przegroda kabin>	4.14				
wo=8.93	1	(2,08*1,95)<z drzwiami szer. '90'> + (1,25*1,95)*2<wygrodzenia kabin>	4.20				

[POZYCJA]
id=372
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=Ścianki aluminiowe EI-60
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=12.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż ścianki wygradzającej wewnętrznej z profili aluminiowych, szklonych szkłem bezpiecznym ognioodpornym. Przegroda o odporności ogniowej EI-60, z obsadzonymi drzwiami dwuskrzydłowymi. Stolarka obsadzana i umocowanie na kotwy rozprężne stalowe uszczelniana pianką montażową rozprężną ognioodporną. Wymagania dotyczące parametrów technicznych, kolorystyki oraz szklenia wg. opisu jak w PT.		
wo=12.44	1	(5,09*3,27)-(2,00*2,10)<D9 EI-30>					

[POZYCJA]
id=371
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI-30
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż drzwi dwuskrzydłowych przymykowych wewnętrznych z profili aluminiowych, obsadzonych w ściance wygradzającej, szklonych szkłem bezpiecznym ognioodpornym. Drzwi o odporności ogniowej EI-30, ze skrzydłami aktywnymi otwieranymi od strony wewnętrznej listwami naciskowymi antypanicznymi, od strony klatki schodowej klamkę z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym, w skrzydłach uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury i uszczelkę ognioodporną w ościeżnicy,skrzydła z samozamykaczami. Wymagania dotyczące parametrów technicznych, kolorystyki oraz szklenia wg. opisu jak w PT.		
ko=	Obmiar i oznaczenie stolarki wg. wykazu jak w PT		
wo=4.2	1	2,00*2,10	D9 EI-30 				

[POZYCJA]
id=373
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI-30 S-60
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=5.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Montaż drzwi dwuskrzydłowych przymykowych wewnętrznych z profili aluminiowych ze skrzydłem czynnym szer. 90 cm i skrzydłem biernym szer. ~48 cm, z nadbudową górną stałą, szklonych szkłem bezpiecznym ognioodpornym. Drzwi o odporności ogniowej EI-30 i dymoszczelności S-60, ze skrzydłem aktywnym otwieranymi od strony wewnętrznej korytarza listwami naciskowymi antypanicznymi, od strony klatki schodowej klamkę z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym, w skrzydłach uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury i uszczelkę ognioodporną w ościeżnicy,skrzydła z samozamykaczami. Wymagania dotyczące parametrów technicznych, kolorystyki oraz szklenia wg. opisu jak w PT.		
ko=	Obmiar i oznaczenie stolarki wg. wykazu jak w PT		
wo=5.17	1	1,58*3,27	D14 S-60 EI-30 				

[ELEMENT 2]
na=Klatka schodowa boczna
wa=0
kn=0	0	0
id=892
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=909
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-08	4-01	0804-08		1
mpn=1211
na=Zerwanie cokolika cementowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=73.68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Skucie cokolików biegów klatki schodowej		
wo=73.68	1	((1,26*2+2,70)-1,00+(0,45*2) + (1,40*2+2,70))*4<kondygnacje>-1,20+(0,45*2) + (1,40*2+2,70)-(1,00*2) + (3,50*8<biegów>)					

[POZYCJA]
id=894
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1306-01	4-01	1306-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż balustrad schodowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=161
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Odcięcie wsporników balustrady klatki schodowej		
wo=161	1	18*8<biegów> + 17<spocznik>					

[POZYCJA]
id=895
pd=KOPRIN 2002	KNR	K-01 0103-05	K-01	0103-05		1
mpn=1211
na=Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez groszkowanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=80.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Zmatowienie i poryflowanie powierzchni okładziny lastrykowej płyty spocznika i schodów wejściowych z usunięciem fragmentów niestabilnych. Przygotowanie podłoża pod okładziny gresowe.		
wo=46.56	1	((0,15+0,32)*1,20*10+(0,15*1,20))*8<biegów>	biegi schodów				
wo=34.07	1	((1,26*2,70)+(1,20*0,25) + (1,35*2,70)+(1,50*0,15))*4<kondygnacje> + (1,40*2,70)	spoczniki				

[POZYCJA]
id=896
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01 	4-01	1202-09	 z.sz. 2.2 9912-01 	1
mpn=3:0:0947,101211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=358.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Usunięcie starych powłok malarskich z wykonaniem drobnych napraw tynku i wypełnieniem pęknięć podłoża.		
ko=	SUFITY		
wo=15.93	1	2,70*5,90					
wo=56.39	1	((1,26*2,70)+(1,35*2,70)+(1,30*3,50)*2<biegi>)*3<kondygnacje> + (1,26*2,70)+(1,30*3,50)<zejście do piwnicy>					
ko=			
scn=72.32	1					
ko=	ŚCIANY		
wo=286.12	1	(2,70+5,90)*2*17,30 - ((1,35*2+2,70)*1,60+(0,00+1,60)/2*3,50)<zabudowa pod biegiem schodów>					
scn=286.12	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=897
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-14	4-01	0711-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=7.23
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania i wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.		
ko=	Obmiar jak w poz:		
wo=7.23	1	#p195A*0,10<%>					

[POZYCJA]
id=898
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=42.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Odbicie odstających i spękanych tynków, przygotowanie powierzchni do tynkowania i wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z dokładnym połączeniem nowych tynków z istniejącymi.		
ko=	Obmiar jak w poz:		
wo=42.92	1	#p195B*0,15<%>					

[POZYCJA]
id=899
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoża tynkowe - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=72.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.		
wo=15.93	1	2,70*5,90					
wo=56.39	1	((1,26*2,70)+(1,35*2,70)+(1,30*3,50)*2<biegi>)*3<kondygnacje> + (1,26*2,70)+(1,30*3,50)<zejście do piwnicy>					

[POZYCJA]
id=900
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoża tynkowe - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=286.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie podłoża. Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym głęboko penetrującym przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.		
wo=286.12	1	(2,70+5,90)*2*17,30 - ((1,35*2+2,70)*1,60+(0,00+1,60)/2*3,50)<zabudowa pod biegiem schodów>					

[POZYCJA]
id=901
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0210-01	BC-02	0210-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=80.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Oczyszczenie powierzchni i zwilżenie podłoża spocznika i stopni schodów. Przygotowanie warstwy sczepnej przez wymieszanie składników z wodą przy pomocy mieszadła wolnoobrotoweg. Wykonanie warstwy sczepnej przez wtarcie materiału twardą szczotką lub pędzlem.		
wo=46.56	1	((0,15+0,32)*1,20*10+(0,15*1,20))*8<biegów>	biegi schodów				
wo=34.07	1	((1,26*2,70)+(1,20*0,25) + (1,35*2,70)+(1,50*0,15))*4<kondygnacje> + (1,40*2,70)	spoczniki				

[POZYCJA]
id=902
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a 	0-12	1118-03	 z.sz. 5.3.a 	1
mpn=4:0:094,101211
na=Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=34.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie posadzek z płytek grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o V stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-5 ilość obrotów 2600, stopień antypoślizg R-12, odporność na plamienie kl. 5), układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe.		
wo=34.07	1	((1,26*2,70)+(1,20*0,25) + (1,35*2,70)+(1,50*0,15))*4<kondygnacje> + (1,40*2,70)	spoczniki				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=903
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1120-03	0-12	1120-03		1
mpn=_1211
na=Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=46.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie posadzek z płytek stopnicowych grubości min. 8,5 mm antypoślizgowych o V stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-5 ilość obrotów 2600, stopień antypoślizg R-12, odporność na plamienie kl. 5), układanych na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Płytki stopnicowe rozpoczynające i kończące bieg schodów wyróżnione barwą, odcieniem lub fakturą od pozostałych płytek.		
wo=46.56	1	((0,15+0,32)*1,20*10+(0,15*1,20))*8<biegów>	biegi schodów				

[POZYCJA]
id=904
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02 z.sz. 5.3.a 	0-12	1119-02	 z.sz. 5.3.a 	1
mpn=4:0:094,101211
na=Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=153.43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Ułożenie w ciągach komunikacyjnych cokolików z gresu  technicznego grubości min. 8,5 mm. Cokoliki układane na warstwie kleju przeznaczonego na podłoża krytyczne. Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Płytki podstopnicowe rozpoczynające i kończące bieg schodów wyróżnione barwą, odcieniem lub fakturą od pozostałych płytek.		
wo=85.28	1	((1,26*2+2,70)-1,00+(0,45*2) + (1,35*2+2,70)+(0,15*2))*4<kondygnacje>-1,20+(0,45*2) + (1,40*2+2,70)-(1,00*2) + ((0,15+0,32)*10+0,15)*8<biegów>	cokoliki zewnętrzne				
wo=38.8	1	((0,15+0,32)*10+0,15)*8<biegów>	cokoliki wewnętrzne				
wo=29.35	1	3,50*8<biegów>+1,35<spocznik>	górna część cokołu wewn.				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=910
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=72.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie podłoża i przygotowanie zaprawy gipsowej. Ręczne nałożenie warstw gładzi na podłoże, wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni wyprawy na gładko.		
wo=15.93	1	2,70*5,90					
wo=56.39	1	((1,26*2,70)+(1,35*2,70)+(1,30*3,50)*2<biegi>)*3<kondygnacje> + (1,26*2,70)+(1,30*3,50)<zejście do piwnicy>					

[POZYCJA]
id=911
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=286.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Przygotowanie podłoża i przygotowanie zaprawy gipsowej. Ręczne nałożenie warstw gładzi na podłoże, wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni wyprawy na gładko. Obsadzenie zabezpieczeń naroży wypukłych. Gładzie gipsowe powyżej okładzin cokolików naściennych.		
wo=286.12	1	(2,70+5,90)*2*17,30 - ((1,35*2+2,70)*1,60+(0,00+1,60)/2*3,50)<zabudowa pod biegiem schodów>					

[POZYCJA]
id=912
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03 z.sz.5.3 	2-02	1505-03	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:09238,10121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=72.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie sufitu i biegu schodów farbą emulsyjną w kolorze białym.		
wo=15.93	1	2,70*5,90					
wo=56.39	1	((1,26*2,70)+(1,35*2,70)+(1,30*3,50)*2<biegi>)*3<kondygnacje> + (1,26*2,70)+(1,30*3,50)<zejście do piwnicy>					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1,15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=913
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-04 z.sz.5.3 	2-02	1505-04	 z.sz.5.3 	1
mpn=173:0:09238,10121,0:0,0911
na=Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=72.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym.		
ko=	Obmiar jak w pozycji:		
wo=72.32	1	#p206					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1,15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=906
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1207-05	2-02	1207-05		1
mpn=_1211
na=Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=30.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Balustrady klatek schodowych wykonane ze słupków i pochwytów śr. 38 mm wykonane ze stali chromowanej z wypełnieniem prętami poziomymi lub pionowymi z rurek śr. 18x2 lub 22x2 ze stali chromowanej. Balustrady obsadzane w cokołach lub policzkach biegu za pomocą marek kotwiących. pochwyty balustrady na wys. 110 cm pow. poziomu posadzki.		
ko=	Balustrada kątowa wskazana w PT jako istniejąca		
wo=30.2	1	3,60*8<biegów>+1,40<spocznik>					

[POZYCJA]
id=914
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1519-02 z.sz. 5.1.  9917 	2-02	1519-02	 z.sz. 5.1.  9917 	1
mpn=26:0:09175,10121,0:0,0911
na=Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową - wysokość ponad 5 do 10 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=286.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
ru=1
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Malowanie ścian farbą silikonową w kolorze pastelowym.		
wo=286.12	1	(2,70+5,90)*2*17,30 - ((1,35*2+2,70)*1,60+(0,00+1,60)/2*3,50)<zabudowa pod biegiem schodów>					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=918
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11 0108-12 	4-01	0108-11	 0108-12 	1
mpn=38:0:200967,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=0.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Wywóz materiałów z rozbiórek i demontaży na najbliższe składowisko komunalne wraz z należną opłatą za składowanie i utylizację		
ko=	Obmiar jak w pozycjach:		
wo=0.17	1	#p192*0,15*0,015					

[POZYCJA]
id=919
pd=						0
na=Opłata za korzystanie ze środowiska - zmieszane odpady
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=0.17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.17	1	#p210					

