[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
pe=2
op=1
opn=1	0	1	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR PRAC
nfn=Uniwersytet Technologiczno                         Przyrodniczy       im. J.J. Śniadeckich            w Bydgoszczy
afn=85-225 Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna     Kordeckiego 20
nb=Przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
ab=Bydgoszcz,ul Fordońska 430
ni=Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ai=85-225 Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20
br=sanitarna
nk=tech. bud. Krzysztof Bugalski	sanitarna
dt=06.06.2011

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Pow użytkowa  3779,58  (dot częsci objętej przebudową1310Kubatura  23239,20 m31310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=58
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-04	4-02	0230-04		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 - na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wody zimnej ,ciepłej i cyrkulacji
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=112
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.  25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0107-03	2-15	0107-03		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm-pisuary
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=190
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-09	2-15	0115-09		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm-umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=21
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					
ko=			

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-04	2-15	0110-04		1
mpn=_1211
na=Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=75	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm  /dotyczy zawór przelotowy z kurkiem spustowym śr 20 mm/
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm   /dotyczy zawór przelotowy z kurkiem spustowym śr 25 mm/
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-05	2-15	0408-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-02	2-15	0408-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=134
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych (zawór  antyskażeniowy typ HP lub DC)
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Baterie umywalkowe  stojace z wężykami i zaworami o śr.nom. 15 mm-kpl.- dot. samego montażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 25-01	15	25-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=133
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 26-01	15	26-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=132
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 27-01	15	27-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[ELEMENT 1]
na=Odprowadzenie skroplin
wa=0
kn=0	0	0
id=118
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=192
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=193
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mmdla niepełnospr.- materiał Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=41
nu=4
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=87
nu=4.1
wn=	

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=160
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=47
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=137
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnospr. - materiał Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'- materiał Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - dla niepełnospr., materiał Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=168
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-02	2-15/GEBERIT	0104-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar, materiał Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-02	2-15/GEBERIT	0101-02		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	Inwestor przekazuje wykonawcy prac 3 kpl. montażowe		
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-01	2-05	0208-01		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0.02
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0,02					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0208-02	4-01	0208-02		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=176
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-09	2-15	0115-09		1
mpn=_1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm - do pisuarów
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=177
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm - materiał Inwestora
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-18	5-08	0401-18		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania uchwytów- kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - analogia1310Przygotowanier podłoża dla montażu uchwytu przyumywalkoweg, poziomego dł. 550 mm - szt 41310- j.w., dla  uchwytów przy wc uchylnego dł. 750 mm, z miejscem na papir toalet. - szt.21310- j.w., dla uchwytów przy wc stałego dł. 600 mm - szt.2
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=8
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=180
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-11	5-08	0701-11		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) - analogia1310- montaż uchwytu stałego przy umywalce, poziomego dł. 550 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-11	5-08	0701-11		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) - analogia1310- montaż uchwytu przy wc uchylnego dł. 750 mm z miejscem na papier toaletowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=182
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-11	5-08	0701-11		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) - analogia1310- montaż uchwytu stałego przy wc dł. 600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=183
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-17	5-08	0401-17		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących - analogia1310p- przygotowanie podłoża dla montażu uchwytu suszarki elektr. do rąk - szt 41310- j.w., dla dozownika mydła, 0,5- litrowy - szt.51310- j.w., dla uchwytu stałego na papier toaletowy - szt. 101310- j.w., dla montażu lustra - szt. 10
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=29
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - analogia, materiał Inwestora1310- montaż suszarek elektrycznych do rąk
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - analogia, materiał Inwestora1310- montaż dozownika mydła, 0,5 - litrowy,
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - analogia1310- montaż uchwytu stałego na papier toalet.ze stali nierdz.- szt. 22
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=187
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0402-01	5-08	0402-01		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - analogia 1310- montaż lustra z ukrytym mocowaniem, szt.20
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=88
nu=4.2
wn=	

[POZYCJA]
id=155
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=14.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14.5					

[POZYCJA]
id=156
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10	4-01	0108-10		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=14.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
dsn=19	krotność=19			
wo=14.5	1	14.5					

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=3.07
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.07	1	3,07					

[POZYCJA]
id=97
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3.07
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=3.07	1	3,07					

[POZYCJA]
id=99
pd=						0
na=Koszt składowania ,kruszenia i utylizacji gruzu
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=3.07
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3.07	1	3.07					

