[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.33
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	2	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR PRAC
nfn=Uniwersytet Technologiczno                         Przyrodniczy       im. J.J. Śniadeckich            w Bydgoszczy
afn=85-225 Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna     Kordeckiego 20
nb=Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania w Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy
ab=Bydgoszcz ul. Fordońska 430 
ni=Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
ai=85-225 Bydgoszcz ul. Ks. A. Kordeckiego 20
br=elektryczna
nk=inż. Stanisław Bewicz	elektryczna
dt=31 maj 2011
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja  oświetlenia  
wa=0
kn=0	0	0
id=498
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=499
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-06	5-08	0502-06		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=96
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	50+3+20+3+10+3+3+3+1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=553
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13	5-08	0511-13		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W -  oprawa  Rubin T5  2x54  W  PPAR  (D)
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=554
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13	5-08	0511-13		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W -  oprawa  Rubin T5  2x54  W  PPAR  (Daw )
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=514
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw końcowych oprawy  Ametyst 2x24 W OPAL IP 65 EVG  (C)
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=507
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-11	5-08	0511-11		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych  oprawa Rubin AS 1x80 W  zwieszana (G)
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=548
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14	5-08	0511-14		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W oprawy świetlówkowe   Rubin  T5 4x14 W PPAR RO  (Aaw)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=523
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  Cruiser  PT LED 2h AT   (  EW 1)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=524
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw  Cruiser  PTD LED 2h AT   (  EW 2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=552
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw końcowych oprawy  Ametyst 2x18 W OPAL IP 65 EVG  (C1 aw )
uw= 
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=652
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0815-16	5-08	0815-16		1
na=Podłączenie silników wentylatorów  w łazience
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

